**Informace pro plánování dodávek**

1. Prodávající bude pro transport dodávaného vybavení používat výhradně technické prostředky s gumovými kolečky, protože v případě použití nevhodných přepravních prostředků hrozí nebezpečí poškození finálních povrchů podlah. Prodávající nesmí používat paletový vozík, a to ani ruční.
2. Prodávající je povinen v průběhu dodávky vybavení do místa určení a následně i během montáže zajistit vhodným způsobem proti poškození transportní trasy, a to včetně podlah, schodišť, stěn, rohů, dveří apod. Rozsah ochrany transportních tras je ponechán na profesní odbornosti Prodávajícího.
3. Výtahy: Pokud Prodávající k transportu vybavení potřebuje použít výtahy, smí použít výlučně výtahy:
4. V4: nosnost 1150 kg, 15 osob, š 1200 mm x h 2100 mm x v 2200 mm (zmenšená o ochranné bednění výtahu);
5. V6: nosnost 1150 kg, 15 osob, š 1200 mm x h 2100 mm x v 2200 mm (zmenšená o ochranné bednění výtahu);
6. V9.1: nosnost 900 kg, 11 osob, š 1100 mm x h 1780 mm x v 2300 mm (zmenšená o ochranné bednění výtahu),

**a to pouze v čase 20:00 – 5:59**.

Ochrana výtahů proti poškození bude zajištěna Kupujícím.

1. Schodiště – pro transport vybavení smí Prodávající použít výlučně tato schodiště: SK 4, SK 6 a SK 9, a to v tomto režimu:
2. 20:00 – 5:59 transport jakéhokoli vybavení dle odborného úsudku prodávajícího;
3. 6:00 – 19:59 transport drobného vybavení (do velikosti a hmotnosti, kterou přenese jedna osoba v náruči) a pohyb osob bez vybavení.
4. Návoz dodávaného vybavení

**Výhradně v noci v čase 20:00 – 5:00 určenou transportní trasou** (viz grafická příloha) přímo do prostor/místností, do nichž bude Zboží dodáváno. Do 5:59 opustí veškerá auta Prodávajícího, včetně osobních aut zaměstnanců Prodávajícího a jeho poddodavatelů, veškerý prostor staveniště. Návoz materiálu a pohyb osob Prodávajícího přes nádvoří mezi BF a CB není možný.

Příjezd k vjezdu do 1PP je možný nákladním automobilem o celkové hmotnosti max. 22 t, celkové délce 10 m a s limitem průjezdné výšky 4,1 m.

Max. výška průjezdní výška skrz 1PP činí 2,6 m.

Vstupní dveře do místností, kde bude instalováno Zboží, jsou š 1800 mm a v 2100 mm.

1. Prodávající, jeho pracovníci či poddodavatelé budou při vstupu na staveniště a při jeho opouštění podléhat kontrole a evidenci osob. Prodávající, jeho pracovníci či poddodavatelé jsou v této souvislosti povinni předložit občanský průkaz či jiný doklad totožnosti za účelem identifikace osoby a tuto identifikaci strpět.

Kupující je oprávněn číst a zaznamenávat SPZ vozidel Prodávajícího, jeho pracovníků a poddodavatelů při vstupu na staveniště a při jeho opouštění.

1. Uzamčení vybavovaných poslucháren zajistí Kupující, který poskytne Prodávajícímu klíče, a to v počtu jednoho kusu klíče od každého zámku. Za ztrátu klíče či poškození zámku odpovídá Prodávající. Kupující upozorňuje Prodávajícího, že prostory pobytových schodišť není možné uzavřít proti vstupu třetích osob.