**Informace pro plánování dodávek**

1. Prodávající bude pro transport dodávaného vybavení používat výhradně technické prostředky s gumovými kolečky, protože v případě použití nevhodných přepravních prostředků hrozí nebezpečí poškození finálních povrchů podlah. Prodávající nesmí používat paletový vozík, a to ani ruční.
2. Prodávající je povinen v průběhu dodávky vybavení do místa určení a následně i během montáže zajistit vhodným způsobem proti poškození transportní trasy, a to včetně podlah, schodišť, stěn, rohů, dveří apod. Rozsah ochrany transportních tras je ponechán na profesní odbornosti Prodávajícího.
3. Návoz dodávaného vybavení

Bude probíhat trasou, určenou v grafické příloze z prostoru vykládky 1.PP do místnosti B\_079 přes spojovací chodbu

Příjezd k vjezdu do 1PP je možný nákladním automobilem o celkové hmotnosti max. 22 t, celkové délce 10 m a s limitem průjezdné výšky 4,1 m.

Max. výška průjezdní výška skrz 1PP činí 2,6 m.

Vstupní dveře do místností, kde bude instalována dodávka prodávajícím, jsou š 900 mm a v 2100 mm.

1. Po osazení zařízení Prodávající zajistí jeho ochranu proti poškození a stavební činnosti do finálního předání Kupujícím. Součástí dodávky je i uzemnění přístroje
2. Revize dodávaných elektrických zařízení

Prodávající se zavazuje k zajištění výchozích revizí všech dodávaných elektrických zařízení a výrobků, kterými prokáže jejich bezvadný a bezpečný provoz, a to dle platných právních předpisů. Výchozí elektrické revize musí být prosté vad.