


**Laboratoř 2**

**Pol. č. 1 - Skříňka spodní, 1x plné dveře**

* Korpus nábytku je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 18 mm
* Exponované hrany jsou olepeny termoplastovou hranou ABS tloušťky 2 mm, hrany a rohy jsou zaobleny rádiusem r 2 mm
* Ostatní hrany jsou olepeny hranou ABS tloušťky 0,5 mm
* Police jsou výškově přestavitelné, s roztečí 32 mm
* Dveře jsou zavěšeny na miskových niklovaných závěsech (např. Hettich, Blum a obdobné).
* Nohy jsou plastové, výškově stavitelné
* Sokl je odnímatelný, doplněný těsnící lištou, která vyrovná mírné nerovnosti v podlaze a zabrání vnikání nečistot pod nábytek
* Úchytky jsou kovové, rozteč 128 mm, znemožňují zachytávání oděvů

**Pol. č. 2 - Skříňka spodní, 5x zásuvka nízká**


* Korpus nábytku je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 18 mm
* Exponované hrany jsou olepeny termoplastovou hranou ABS tloušťky 2 mm, hrany a rohy jsou zaobleny rádiusem r 2 mm
* Ostatní hrany jsou olepeny hranou ABS tloušťky 0,5 mm
* Zásuvky jsou zavěšeny na rolničkových výsuvech s povrchovou úpravou zajišťující dlouhou životnost, částečný výsuv, nosnost minimálně 20 kg
* Nohy jsou plastové, výškově stavitelné
* Sokl je odnímatelný, doplněný těsnící lištou, která vyrovná mírné nerovnosti v podlaze a zabrání vnikání nečistot pod nábytek
* Úchytky jsou kovové, rozteč 128 mm, znemožňují zachytávání oděvů

**Pol. č. 3 - Skříňka spodní, otevřená, policová**

* Korpus nábytku je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 18 mm
* Exponované hrany jsou olepeny termoplastovou hranou ABS tloušťky 2 mm, hrany a rohy jsou zaobleny rádiusem r 2 mm
* Ostatní hrany jsou olepeny hranou ABS tloušťky 0,5 mm
* Police jsou výškově přestavitelné, s roztečí 32 mm
* Nohy jsou plastové, výškově stavitelné
* Sokl je odnímatelný, doplněný těsnící lištou, která vyrovná mírné nerovnosti v podlaze a zabrání vnikání nečistot pod nábytek

**Pol. č. 4 - Pracovní deska postforming**

* Dřevotřísková deska povrchově upravená odolným HPL laminátem, vespod ukončená protiparovou zábranou
* Tloušťka pracovní desky min. 38 mm
* Přední U profil s hranami zaoblenými v poloměru 3,3 mm

** Pol. č. 5 - Skříňka spodní, 2x plné dveře, 2x zásuvka**

* Korpus nábytku je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 18 mm
* Exponované hrany jsou olepeny termoplastovou hranou ABS tloušťky 2 mm, hrany a rohy jsou zaobleny rádiusem r 2 mm
* Ostatní hrany jsou olepeny hranou ABS tloušťky 0,5 mm
* Police jsou výškově přestavitelné, s roztečí 32 mm
* Zásuvky jsou zavěšeny na rolničkovém výsuvu s povrchovou úpravou zajišťující dlouhou životnost, částečný výsuv, nosnost minimálně 20 kg
* Dveře jsou zavěšeny na miskových niklovaných závěsech
* Úchytky jsou kovové, rozteč 128 mm, znemožňují zachytávání oděvů
* Nohy jsou plastové, výškově stavitelné
* Sokl je odnímatelný, doplněný těsnící lištou, která vyrovná mírné nerovnosti v podlaze a zabrání vnikání nečistot pod nábytek

**Pol. č. 5a - Pracovní deska postforming**


* Dřevotřísková deska povrchově upravená odolným HPL laminátem, vespod ukončená protiparovou zábranou
* Tloušťka pracovní desky min. 38 mm
* Přední U profil s hranami zaoblenými v poloměru 3,3 mm

**Pol. č. 6 - Kontejner na kolečkách, 2x plné dveře, 1x zásuvka**

* Korpus nábytku je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 18 mm
* Exponované hrany jsou olepeny termoplastovou hranou ABS tloušťky 2 mm, hrany a rohy jsou zaobleny rádiusem r 2 mm
* Ostatní hrany jsou olepeny hranou ABS tloušťky 0,5 mm
* Police jsou výškově přestavitelné, s roztečí 32 mm
* Zásuvka je zavěšena na rolničkovém výsuvu s povrchovou úpravou zajišťující dlouhou životnost, částečný výsuv, nosnost minimálně 20 kg
* Dveře jsou zavěšeny na miskových niklovaných závěsech
* Úchytky jsou kovové, rozteč 128 mm, znemožňují zachytávání oděvů
* Kolečka zdvojená, přední brzděná, průměr 50 mm, nosnost minimálně 40 kg, materiál polyamid

**Pol. č. 6a - Pracovní deska postforming**


* Dřevotřísková deska povrchově upravená odolným HPL laminátem, vespod ukončená protiparovou zábranou
* Tloušťka pracovní desky min. 38 mm
* Přední U profil s hranami zaoblenými v poloměru 3,3 mm

**Pol. č. 7 - Kovová podnož**

* Svařovaná konstrukce z profilu 50 x 25 mm
* Výškově stavitelné nožičky
* Povrchová úprava vypalovanou práškovou barvou (komaxit)

**Pol. č. 7a - Pracovní deska postforming**


* Dřevotřísková deska povrchově upravená odolným HPL laminátem, vespod ukončená protiparovou zábranou
* Tloušťka pracovní desky min. 38 mm
* Přední U profil s hranami zaoblenými v poloměru 3,3 mm

**Pol. č. 8- Kovová podnož**


* Svařovaná konstrukce z profilu 50 x 25 mm
* Výškově stavitelné nožičky
* Povrchová úprava vypalovanou práškovou barvou (komaxit)

**Pol. č. 8a - Pracovní deska postforming**

* Dřevotřísková deska povrchově upravená odolným HPL laminátem, vespod ukončená protiparovou zábranou
* Tloušťka pracovní desky min. 38 mm
* Přední U profil s hranami zaoblenými v poloměru 3,3 mm


**Pol. č. 9 - Kontejner na kolečkách, 4x zásuvka**

* Korpus nábytku je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 18 mm
* Exponované hrany jsou olepeny termoplastovou hranou ABS tloušťky 2 mm, hrany a rohy jsou zaobleny rádiusem r 2 mm
* Ostatní hrany jsou olepeny hranou ABS tloušťky 0,5 mm
* Zásuvky jsou zavěšeny na rolničkových výsuvech s povrchovou úpravou zajišťující dlouhou životnost, částečný výsuv, nosnost minimálně 20 kg
* Úchytky jsou kovové, rozteč 128 mm, znemožňují zachytávání oděvů
* Kolečka zdvojená, přední brzděná, průměr 50 mm, nosnost minimálně 40 kg, materiál polyamid


**Pol. č. 10 - Skříň vysoká, 4x prosklené dveře**

* Korpus nábytku je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 18 mm
* Exponované hrany jsou olepeny termoplastovou hranou ABS tloušťky 2 mm, hrany a rohy jsou zaobleny rádiusem r 2 mm
* Ostatní hrany jsou olepeny hranou ABS tloušťky 0,5 mm
* Police jsou výškově přestavitelné, s roztečí 32 mm
* Dveře jsou zavěšeny na miskových niklovaných závěsech
* Sklo v prosklených dveřích o tloušťce minimálně 4 mm
* Nohy jsou plastové, výškově stavitelné
* Sokl je odnímatelný, doplněný těsnící lištou, která vyrovná mírné nerovnosti v podlaze a zabrání vnikání nečistot pod nábytek
* Úchytky jsou kovové, rozteč 128 mm, znemožňují zachytávání oděvů
* Skříň plně uzamykatelná

**Laboratoř 3**

**Pol. č. 1 - Skříňka spodní, 1x plné dveře**

* Korpus nábytku je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 18 mm
* Exponované hrany jsou olepeny termoplastovou hranou ABS tloušťky 2 mm, hrany a rohy jsou zaobleny rádiusem r 2 mm
* Ostatní hrany jsou olepeny hranou ABS tloušťky 0,5 mm
* Police jsou výškově přestavitelné, s roztečí 32 mm
* Dveře jsou zavěšeny na miskových niklovaných závěsech (např. Hettich, Blum a obdobné).
* Nohy jsou plastové, výškově stavitelné
* Sokl je odnímatelný, doplněný těsnící lištou, která vyrovná mírné nerovnosti v podlaze a zabrání vnikání nečistot pod nábytek
* Úchytky jsou kovové, rozteč 128 mm, znemožňují zachytávání oděvů

**Pol. č. 2 - Skříňka spodní, 5x zásuvka nízká**


* Korpus nábytku je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 18 mm
* Exponované hrany jsou olepeny termoplastovou hranou ABS tloušťky 2 mm, hrany a rohy jsou zaobleny rádiusem r 2 mm
* Ostatní hrany jsou olepeny hranou ABS tloušťky 0,5 mm
* Zásuvky jsou zavěšeny na rolničkových výsuvech s povrchovou úpravou zajišťující dlouhou životnost, částečný výsuv, nosnost minimálně 20 kg
* Nohy jsou plastové, výškově stavitelné
* Sokl je odnímatelný, doplněný těsnící lištou, která vyrovná mírné nerovnosti v podlaze a zabrání vnikání nečistot pod nábytek
* Úchytky jsou kovové, rozteč 128 mm, znemožňují zachytávání oděvů

**Pol. č. 3 - Pracovní deska postforming**

* Dřevotřísková deska povrchově upravená odolným HPL laminátem, vespod ukončená protiparovou zábranou
* Tloušťka pracovní desky min. 38 mm
* Přední U profil s hranami zaoblenými v poloměru 3,3 mm

**Pol. č. 4 - Pracovní deska postforming – zakrytí mezery**


* Dřevotřísková deska povrchově upravená odolným HPL laminátem, vespod ukončená protiparovou zábranou
* Tloušťka pracovní desky min. 38 mm
* Přední U profil s hranami zaoblenými v poloměru 3,3 mm

**Pol. č. 5 - Skříňka spodní, 2x plné dveře**

* Korpus nábytku je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 18 mm
* Exponované hrany jsou olepeny termoplastovou hranou ABS tloušťky 2 mm, hrany a rohy jsou zaobleny rádiusem r 2 mm
* Ostatní hrany jsou olepeny hranou ABS tloušťky 0,5 mm
* Police jsou výškově přestavitelné, s roztečí 32 mm
* Dveře jsou zavěšeny na miskových niklovaných závěsech (např. Hettich, Blum a obdobné).
* Nohy jsou plastové, výškově stavitelné
* Sokl je odnímatelný, doplněný těsnící lištou, která vyrovná mírné nerovnosti v podlaze a zabrání vnikání nečistot pod nábytek
* Úchytky jsou kovové, rozteč 128 mm, znemožňují zachytávání oděvů

**Pol. č. 5a - Pracovní deska postforming**


* Dřevotřísková deska povrchově upravená odolným HPL laminátem, vespod ukončená protiparovou zábranou
* Tloušťka pracovní desky min. 38 mm
* Přední U profil s hranami zaoblenými v poloměru 3,3 mm

**Pol. č. 6 - Kovová podnož**

* Svařovaná konstrukce z profilu 50 x 25 mm
* Výškově stavitelné nožičky
* Povrchová úprava vypalovanou práškovou barvou (komaxit)

**Pol. č. 6a - Pracovní deska postforming**


* Dřevotřísková deska povrchově upravená odolným HPL laminátem, vespod ukončená protiparovou zábranou
* Tloušťka pracovní desky min. 38 mm
* Přední U profil s hranami zaoblenými v poloměru 3,3 mm

**Pol. č. 7 - Kovová podnož**


* Svařovaná konstrukce z profilu 50 x 25 mm
* Výškově stavitelné nožičky
* Povrchová úprava vypalovanou práškovou barvou (komaxit)

**Pol. č. 7a - Pracovní deska postforming**


* Dřevotřísková deska povrchově upravená odolným HPL laminátem, vespod ukončená protiparovou zábranou
* Tloušťka pracovní desky min. 38 mm
* Přední U profil s hranami zaoblenými v poloměru 3,3 mm

**Pol. č. 8 - Kontejner na kolečkách, 4x zásuvka**


* Korpus nábytku je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 18 mm
* Exponované hrany jsou olepeny termoplastovou hranou ABS tloušťky 2 mm, hrany a rohy jsou zaobleny rádiusem r 2 mm
* Ostatní hrany jsou olepeny hranou ABS tloušťky 0,5 mm
* Zásuvky jsou zavěšeny na rolničkových výsuvech s povrchovou úpravou zajišťující dlouhou životnost, částečný výsuv, nosnost minimálně 20 kg
* Úchytky jsou kovové, rozteč 128 mm, znemožňují zachytávání oděvů
* Kolečka zdvojená, přední brzděná, průměr 50 mm, nosnost minimálně 40 kg, materiál polyamid

**Pol. č. 9 - Kontejner na kolečkách, 1x plné dveře**

* Korpus nábytku je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 18 mm
* Exponované hrany jsou olepeny termoplastovou hranou ABS tloušťky 2 mm, hrany a rohy jsou zaobleny rádiusem r 2 mm
* Ostatní hrany jsou olepeny hranou ABS tloušťky 0,5 mm
* Police jsou výškově přestavitelné, s roztečí 32 mm
* Dveře jsou zavěšeny na miskových niklovaných závěsech
* Úchytky jsou kovové, rozteč 128 mm, znemožňují zachytávání oděvů
* Kolečka zdvojená, přední brzděná, průměr 50 mm, nosnost minimálně 40 kg, materiál polyamid

**Pol. č. 10 - Skříň vysoká, 4x prosklené dveře**

* Korpus nábytku je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 18 mm
* Exponované hrany jsou olepeny termoplastovou hranou ABS tloušťky 2 mm, hrany a rohy jsou zaobleny rádiusem r 2 mm
* Ostatní hrany jsou olepeny hranou ABS tloušťky 0,5 mm
* Police jsou výškově přestavitelné, s roztečí 32 mm
* Dveře jsou zavěšeny na miskových niklovaných závěsech
* Sklo v prosklených dveřích o tloušťce minimálně 4 mm
* Nohy jsou plastové, výškově stavitelné
* Sokl je odnímatelný, doplněný těsnící lištou, která vyrovná mírné nerovnosti v podlaze a zabrání vnikání nečistot pod nábytek
* Úchytky jsou kovové, rozteč 128 mm, znemožňují zachytávání oděvů
* Skříň plně uzamykatelná

** Pol. č. 11 - Skříňka spodní, 2x plné dveře, 1x zásuvka**

* Korpus nábytku je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 18 mm
* Exponované hrany jsou olepeny termoplastovou hranou ABS tloušťky 2 mm, hrany a rohy jsou zaobleny rádiusem r 2 mm
* Ostatní hrany jsou olepeny hranou ABS tloušťky 0,5 mm
* Police jsou výškově přestavitelné, s roztečí 32 mm
* Zásuvka je zavěšena na rolničkovém výsuvu s povrchovou úpravou zajišťující dlouhou životnost, částečný výsuv, nosnost minimálně 20 kg
* Dveře jsou zavěšeny na miskových niklovaných závěsech
* Úchytky jsou kovové, rozteč 128 mm, znemožňují zachytávání oděvů
* Nohy jsou plastové, výškově stavitelné
* Sokl je odnímatelný, doplněný těsnící lištou, která vyrovná mírné nerovnosti v podlaze a zabrání vnikání nečistot pod nábytek

**Pol. č. 11a - Pracovní deska postforming**

* Dřevotřísková deska povrchově upravená odolným HPL laminátem, vespod ukončená protiparovou zábranou
* Tloušťka pracovní desky min. 38 mm
* Přední U profil s hranami zaoblenými v poloměru 3,3 mm