**Příloha č. 1 – Podrobná specifikace věci**

**(uvedené obrázky jsou pouze ilustrativní a naznačují představu zadavatele)**

**Předpokládaný termín dodání 3.11. – 19.11.2025 (termín bude upřesněn dle aktuálních potřeb kupujícího)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č.** | **Umístění** | **Počet ks** | **Název** |
| 1 | 404A | 1 | Nástavec na knihovnu včetně žebříku |
|  | Celkem 1 |
|  |  |  |  |
| 2 | 407 | 1 | Atypický policový díl na poštu včetně police na mikrovlnou troubu a protažení kuchyňské desky |
|  | Celkem 1 |
|  |  |  |  |
| 3 | 406 | 2 | Židle studentská |
|  | Celkem 2 |
|  |  |  |  |
| 4 | 406 | 1 | Věšák bílý |
|  | Celkem 1 |
|  |  |  |  |
| 5 | 127 | 1 | Kuchyňská linka |
|  | Celkem 1 |
|  |  |  |  |
| 6 | 22 | 1 | Výškově nastavitelný stůl |
|  | Celkem 1 |
|  |  |  |  |
| 7 | 404A | 1 | Skříňka na techniku |
|  | Celkem 1 |
|  |  |  |  |
| 8 | Celetná 20, místnost 215 | 6 | Stůl pracovní |
|  | Celkem 6 |
|  |  |  |  |
| 9 | Celetná 20, místnost 215 | 8 | Křeslo kancelářské |
| Hybernská 3, místnost 117/103 | 1 |
| Celetná 20, místnost 337 | 5 |
|  | Celkem 14 |
|  |  |  |  |
| 10 | Celetná 20, místnost 342 | 31 | Stůl studentský |
|  | Celkem 31 |
|  |  |  |  |
| 11 | Celetná 20, místnost 342 | 65 | Židle studentská |
|  | Celkem 65 |
|  |  |  |  |
| 12 | 417 | 43 | Police do knihovny |
|  |  | Celkem 43 |
|  |  |  |  |
| 13 | 417 | 1 | Magnetická tabule |
|  |  | Celkem 1 |
|  |  |  |  |

**Podmínky:**

**1. Záruční doba je dle zákona 24 měsíců.**

**2. Dodávka zboží je včetně dopravy a montáže v místě zákazníka.**

**3. Všechny položky budou obsahovat jednoduchý a názorný návod k rozebrání a náhradě poškozených dílců/ materiálů. Rozebrání a náhradu musí být možné provádět pomocí běžného základního ručního nářadí a bez speciální kvalifikace.**

**4. Před realizací zakázky je nutné zaměření na místě.**

**Detailní popis nábytku:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1 – Nástavec na knihovnu včetně žebříku – 1 ks** | | |
| **Popis** | **Rozměry (d x h x v) v mm** | **Ilustrativní obrázek** |
| Zadní stěna tl. min. 8 mm DTDL, korpus tl. 18 mm. DTDL, dno a půda tl. 25 mm DTDL, tl. polic min 25 mm, povrchová úprava dub nebraska přírodní, viditelné hrany ABS tl. 2mm, neviditelné hrany ABS tl. 0,5mm, úchytky a kování budou v povrchové úpravě chrom~~.~~ Součástí dodávky je i montáž a kotvení do zdi (chemická kotva). Uzamykatelná. Výškově stavitelné police. Nutno doplnit část pro montáž závěsné tyče žebříku.  Závěsný žebřík, na míru, vyrobeno z hliníku.  **Před realizací zakázky je nutné zaměření.**  Dvířka prosklená v hliníkovém rámečku, posuvná vč. uzamykání  Členění jako skříň pod nástavcem. | **5600 x 400 x1340** | **Obsah obrázku Obdélník, snímek obrazovky, řada/pruh, design  Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.**  Obsah obrázku žebřík, design  Popis byl vytvořen automaticky |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2 - Atypický policový díl na poštu včetně police na mikrovlnou troubu a protažení kuchyňské desky**  **– 1 ks** | | |
| **Popis** | **Rozměry (d x h x v) v mm** | **Ilustrativní obrázek** |
| Atypická sestava ze 4 dílů, doplnění prostoru mezi stávajícím nábytkem.  **1 - police pod MWT**- skryté závěsy, DTDL tl. dle závěsů, barva dub nebraska přírodní, viditelné hrany ABS 2mm, neviditelné ABS 0,5 mm,  **2 - policový díl na poštu**, DTDL tl. 18 mm, vnitřní police DTDL min tl. 6mm,  barva dub nebraska přírodní, viditelné hrany ABS 2 mm, neviditelné ABS 0,5 mm, členění na 8 polic.  **3+4 - spodní skřínka na soklu zakrytá kuchyňskou deskou** s přesahem barvy antracit, 3 šuplíky s kováním s tlumením standart Blum, barva dub nebraska přírodní, viditelné hrany ABS 2 mm, neviditelné hrany ABS 0,5 mm.  Zadní stěna tl. min. 8 mm DTDL, korpus tl. 18 mm, viditelné hrany ABS 2 mm, neviditelné ABS 0,5 mm, úchytky jako ostatní nábytek – nikl matný, zakulacené.  Součástí dodávky je i montáž a kotvení do zdi (chemická kotva). | 1, 480/300/min 24  2, 800/300/520 dle spodního dílu č.4  3, 900/600  4, 520/870/600 | Obsah obrázku diagram, Technický výkres, skica, Plán  Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.    **Skutečné rozměry přímo na místě realizace, jedná se o doplnění nábytku**. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3 – Židle studentská – 2 ks** | | |
| **Popis** | **Rozměry (š x d x v) v mm** | **Ilustrativní obrázek** |
| **materiálové provedení:**  sedák i opěrák z lakované **bukové** překližky s odolným povrchem, konstrukce kovová, šedý lak  **požadované parametry:**  plastové kluzáky na kovových nohách pro ochranu podlahových krytin, nosnost 130 kg, stohovatelné, s úchytkou v opěradle | 480 x 400 x 830  šířka sedáku 380 mm  výška sedu 440 mm  rozměrová tolerance ± 5 % |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4 – Věšák stojanový – 1 ks** | | |
| **Popis** | **Rozměry (d x h x v) v mm** | **Ilustrativní obrázek** |
| **materiálové provedení:**  Věšák mnohoháčkový z lakované oceli, barva bílá.  **požadované parametry:**  Výška 176 cm, průměr základny 30 cm, celková hloubka 30 cm. Dodávka včetně montáže. | - x 30 x 1760  rozměrová tolerance ± 1 % | Obsah obrázku anténa  Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5 – Kuchyňská linka – 1 ks** | | |
| **Popis** | **Rozměry (d x h x v) v mm** | **Ilustrativní obrázek** |
| Skříňky: materiál: deska z DTDL tl. 18 mm, oboustranně laminovaná; barva: dub nebraska přírodní, kování spodních skříněk: chrom; vrchní skříňky budou tvořit dvířka o 20 mm větší ve spodní hraně než samotný korpus, to bude tvořit madlo pro otevírání dvířek. Panty a kování s tlumením ve standardu systému Blum.  Kuchyňská deska: Materiál: deska z DTDL tl. min. 25 mm v barvě dub nebraska přírodní, hrany ABS tl. 2 mm v barvě dub nebraska přírodní; **rozměry je nutno zaměřit.**  Součástí ceny je dodávka i montáž včetně osazení zářivkového tělesa pod horní police. Součástí dodávky je kotvení do zdi (chemická kotva).  Dělení skříněk dle přiloženého obrázku. Nutno vyřezat otvory dle přívodů elektroinstalace a vody, možnost vyrovnání kuchyňské linky z důvodů nerovnosti podlahy. **Dodávka a montáž vč. pákové baterie, dřezu s odkapávací plochou, a zapojení na odpad a vodu a elektřinu**. Zadní obkladová deska bude z materiálu DTDL tl. min. 18 mm, dekor stejný jako KL, spoje s deskou KL opatřeny systémovou lištou proti průsaku vody. | SPODNÍ SKŘÍŇKY rozměr 1200x600 mm; výška 740 mm,  VRCHNÍ SKŘÍNKY rozměr 1200x300 mm, Výška 1178 mm,  PRACOVNÍ DESKA délka 1200 mm.  Součástí dodávky a montáže je i zadní obkladová stěna mezi spodní a horní částí KL viz obrázek, ve stejné barvě jako KL. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6 – Výškově nastavitelný stůl – 1 ks** | | |
| **Popis** | **Rozměry (d x h x v) v mm** | **Ilustrativní obrázek** |
| Vysoce kvalitní **výškově nastavitelný stůl.** Deska stolu barva dub nebraska přírodní. Kvalitní lamino odolné proti poškrábání. Ocelová podnož RAL prášková barva 9006. Jednoduché sestavení, stabilní, odolný, pevný. Ovládací panel s displejem, antikolizní systém, kabelová průchodka.Jednomotorový pohon.  Součástí dodávky je i montáž. | 1500 x 700 x – |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7 – Skříňka na techniku – 1 ks** | | |
| **Popis** | **Rozměry (d x h x v) v mm** | **Ilustrativní obrázek** |
| Skříňka z DTDL tl. 18 mm, oboustranně laminovaná. Barva: dub nebraska přírodní. Viditelné hrany ABS 2mm, neviditelné hrany ABS 0,5 mm.  Police 3ks, přední hrana ABS 2mm, ostatní hrany ABS 0,5 mm, v barvě desky, 1ks s možností polohování, 2ks na výsuvech s tlumením.  Spodní část bez dvířek.  Záda skříňky DTDL tl. 8mm,  3ks plastové průchodky – montáž na místě. | 1300\*500\*500 mm  Dvířka 800 mm | Obsah obrázku překližka, dřevěné, interiér, lak  Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8 – Stůl pracovní – 6 ks** | | |
| **Popis** | **Rozměry (d x h x v) v mm** | **Ilustrativní obrázek** |
| **materiálové provedení:**  Horní pracovní deska z DTDL tl. min. 25 mm, povrchová úprava barva dub Nebraska přírodní, hrany ABS tl. 2 mm v barvě obdobné dekoru dub Nebraska přírodní, kruhová kabelová **průchodka** průměr 60 mm (dodání plus instalace, umístění dle upřesnění objednatele při montáži, barva odpovídající dtdl.).  **požadované parametry:**  Stůl bude podporován kovovou konstrukcí - 2 ks rámové podnože z uzavřených čtyřhranných profilů minimálně 40x40 mm, a spojovacích dílců, které mají průřez minimálně 40x20 mm, tvoří pevnou samonosnou svařenou podnož, RAL prášková barva 9006. Nohy opatřeny výškově stavitelnou rektifikací, opatřené měkčenými podložkami s určením na parketové podlahy. **Přesah desky u kovové konstrukce je 30 mm po všech stranách.** | 1400 x 700 x 750 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9 – Křeslo kancelářské – 14 ks** | | |
| **Popis** | **Rozměry (d x h x v) v mm** | **Ilustrativní obrázek** |
| **materiálové provedení:**  Barva černá, chromovaný píst.  **požadované parametry:**  Výškově nastavitelná židle, dodávka + montáž, výškově nastavitelný záhlavník s kloubem (s možností odejmutí), vysoký síťovaný opěrák, výškově nastavitelná bederní opěrka, synchronní mechanismus s vícebodou blokací a s možností nastavení tuhosti, hloubkové nastavení sedáku, nastavení negativního úhlu sedáku, 3D područky s PU krytkami, leštěný hliníkový kříž, **kolečka určená na parketové podlahy**, synchronní mechanismus s aretací ve 4 polohách s možností nastavení tuhosti. Nosnost min. 130 kg. Dodávka včetně montáže. Před dodáním bude vyvzorkováno. | - | Obsah obrázku nábytek, židle, Kancelářská židle, kancelář  Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **10 – Stůl studentský – 30 ks** | | |
| **Popis** | **Rozměry (d x h x v) v mm** | **Ilustrativní obrázek** |
| **materiálové provedení:**  Horní pracovní deska tl. min. 25 mm, povrchová úprava barva **bříza**. Kovová rámová podnož RAL 9006, konstrukce z uzavřených profilů minimálně 30/30 mm a maximálně 40/40 mm, celoobvodová tvořící samonosnou svařenou konstrukci, konstrukce lícuje s deskou stolu, rektifikace. ABS hrany 2 mm, dekor **bříza.**  **požadované parametry:**  Ochrana nožiček podložkami na **parketovou podlahu.** | 1200 x 600 x 740  výška možná tolerance +5 mm | Obsah obrázku nábytek, interiér, bílá tabule, zeď  Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **11 – Židle studentská – 65 ks** | | |
| **Popis** | **Rozměry (d x h x v) v mm** | **Ilustrativní obrázek** |
| **materiálové provedení:**  sedák i opěrák z lakované **březové** překližky s odolným povrchem, konstrukce kovová, šedý lak  **požadované parametry:**  plastové kluzáky na kovových nohách pro ochranu podlahových krytin, nosnost 130 kg, stohovatelné, s úchytkou v opěradle | 480 x 400 x 830  šířka sedáku 380 mm  výška sedu 440 mm  rozměrová tolerance ± 5 % |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **12 – Police do knihovny – 43 ks** | | |
| **Popis** | **Rozměry (d x h x v) v mm** | **Ilustrativní obrázek** |
| deska z DTDL tl. 26 mm, oboustranně laminovaná; barva: dub nebraska přírodní  přední hrana ABS 2mm v barvě desky | **17 ks: 764 x 340 x 26** | Obsah obrázku Obdélník, Béžová, rukopis  Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný. |
| deska z DTDL tl. 26 mm, oboustranně laminovaná; barva: dub nebraska přírodní  přední hrana ABS 2mm v barvě desky  **Včetně podpěrek polic – 172 ks.** | **26 ks: 714 x 340 x 26** | Obsah obrázku Obdélník, Béžová, rukopis  Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **13 – Magnetická tabule – 1 ks** | | |
| **Popis** | **Rozměry (d x h x v) v mm** | **Ilustrativní obrázek** |
| Magnetická tabule FlipChart s lakovaným povrchem. Možnost přímého popisování. Rychloupínací lišta pro všechny flipchart bloky. Trojnohá konstrukce. Hliníkový rám. Vhodná pro za sucha stíratelné fixy.  Držák na psací potřeby. Úchyt na papíry. | **Plocha tabule 700 × 1000 mm.** |  |