**Příloha č. 2a\_úprava\_26.9.2019**

**Technická specifikace předmětu plnění**

|  |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky | **FaF UK – Rotační vakuová odparka** |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1  Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové  IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Technické parametry

| **Název přístrojového vybavení** |
| --- |
| **Rotační vakuová odparka** |
| **Účel pořízení** |
| *Zefektivnění práce v chemické laboratoři* |
| **Požadavek na záruku a servis** |
| *Zadavatel požaduje bezplatný záruční servis v záruční době minimálně 24 měsíců.* |
| **Základní požadavky:**   * vertikální kondenzátor (potažené sklo) * chladící povrch min. 1400 cm2 * rychlost otáček s rozsahem minimálně 10-250 rpm * ruční zvedání * LCD displej * rozsah teploty ohřevu lázně min. do 200 °C (přesnost ± 1 K) * vnitřní průměr lázně min. 220 mm s maximální velikostí 5 l baňky * kapacita lázně min. 4 l |

|  |
| --- |
| V celkové nabídkové ceně účastník zahrne i další následující náklady:   * doprava na místo plnění, vybalení a kontrola, * instalace přístroje a demonstrace jeho provozu, * likvidace odpadů vzniklých při dodávce přístroje. |