**Poptávané plnění**

Tiskárna Nakladatelství Karolinum vyhlašuje předběžnou tržní konzultaci k připravované veřejné zakázce na nákup a kompletní servis produkční digitální tiskárny pro oboustranný černobílý tisk. Zadavatel bude produkční tiskárnu využívat pro tisk malonákladových publikací především ve formátu A5 a B5. Zadavatel předpokládá uzavírat servisní smlouvu na pět let. Poptávané zařízení bude určeno jen pro samotný tisk, nikoli pro následné knihařské zpracování.

**Předpokládaný provoz**

Jedna pracovní směna.

**Předpokládaná produkce**

3.000 oboustranně potištěných archů za jednu hodinu a 24.000 oboustranně potištěných archů za osm hodin – a to jak ve formátu A3 (308 x 436 mm), tak i ve formátu B3 (346 x 496 mm).

**Důvod a předmět předběžné tržní konzultace**

Účelem této předběžné tržní konzultace je získat informace potřebné pro optimální nastavení zadávacích podmínek a technické specifikace.

**Žádáme o vyplnění následujícího dotazníku:**

# Identifikační údaje dodavatele

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodní firma / Název:** | Uveďte obchodní firmu / název |
| Sídlo: | Uveďte obchodní firmu / název |
| IČO: | Uveďte IČO |
| DIČ: | Uveďte DIČ |
| Osoba oprávněná jednat za dodavatele: | Uveďte jméno, příjmení a funkci |
| Kontaktní osoba: | Uveďte jméno a příjmení kontaktní osoby |
| Telefon: | Uveďte telefon kontaktní osoby |
| E-mail: | Uveďte e-mail kontaktní osoby |

# Je ve vaší nabídce produkční digitální tiskárna, která splňuje vymezení této Veřejné zakázky a níže uvedené technické a provozní požadavky?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ANO** | **NE** |
| 1. Rozměry produkční digitální tiskárny max. 430 x 120 cm |  |  |
| 1. Potisk papírů o gramáži 50 – 300g |  |  |
| 1. Fixační teplota, které je vystaven papír v průběhu tisku max. 100°C |  |  |
| 1. Minimální rychlost oboustranného tisku 50 archů A3 nebo B3/minutu |  |  |
| 1. Kapacita vstupních zásobníků minimálně 4 500 archů 80g ofsetového papíru |  |  |
| 1. Kapacita vykladače minimálně 6 000 archů 80g ofsetového papíru |  |  |
| 1. Podtlakový nakladač, detekce naložení více archů |  |  |
| 1. Soutisk líc rub max. odchylka 0,5 mm |  |  |
| 1. Možnost vkládání samostatných tiskových archů (příloh) |  |  |
| 1. Ovládací menu v češtině |  |  |
| 1. Dodání stroje do max. jednoho měsíce od podpisu kupní smlouvy |  |  |
| 1. Garance záruční doby po celou dobu trvání servisní smlouvy (5 let) |  |  |
|  | **Uveďte odpověď** | |
| 1. Celková kupní cena produkční digitální tiskárny pro oboustranný černobílý tisk dle výše uvedené | **Doplňte cenu v Kč bez DPH** | |
| 1. Celková cena servisu za jeden měsíc (dle výše uvedených objemů tisku a trvání smlouvy po dobu 5 let) | **Doplňte cenu v Kč bez DPH** | |

**Alternativní řešení**

V případě, že námi požadované technické nebo provozní požadavky nemůžete splnit, uveďte případná alternativní řešení.