
**Nevyhovující prvky, které nebudou akceptovány:**

|  |  |
| --- | --- |
| zastenaneodpovidajici II.jpg | zastenaneodpovidajici III.jpg |
| Akrylátová zástěna sprchy nebo vany, okraj vaničky nebo sprchového koutu nižší než 5 cm | Akrylátová zástěna |
| zastenaneodpovidajici I.jpg |  |
| Akrylátová zástěna a mělká vanička – okraj menší než 5 cm |  |

**Vyhovující zařizovací předměty:**

|  |  |
| --- | --- |
| baterie umyvadlo odpovidajici.jpg | koupelna_odpovidajici.jpg |
| Umyvadlová baterie | Pevný vysoušeč vlasů |
| zastena sklo odpovidajici II.jpg | zastena sklo odpovidajici III.jpg |
| Sprchová zástěna – sklo min síla 6 mm | Sprchová zástěna – sklo min síla 6 mm |
| zastena sklo odpovidajici IV.jpg | zastena sklo odpovidajici.jpg |
| Sprchová zástěna – sklo min síla 6 mm | Sprchová zástěna – sklo min síla 6 mm |
|  | zamek_4 a 5 NP.jpg |
| Dávkovač mýdla (provedení kov, nerez) | Kartový zámek RFID - kompletní včetně cylindrické vložky pro nouzové otevření, zadlabacího antipanik zámku, protiplechu - matný chrom – klika ship |

**Rozmístění**

