{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Varná technologie"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Varná technologie","index":0,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1]]}
[]
["Č. poz.","Popis","Ks / Kpl","Rozměry (Š × H × V) (mm)","230 V (kW)","400 V (kW)","Příkon celkový (kW)","Voda studená","Odpad","Cena za ks     bez DPH","Cena celkem bez DPH","Cena celkem vč. DPH"]
["1. PP"]
["Výdej"]
[1,"INFRAOHŘÍVAČ FRITOVANÝCH POKRMŮ elektrický, 1/2 modul, bez podestavby, 1 vana vyhřívaná infra lampou, vč. GN1/1-150 s držadly a falešné perforované dno. Součástí dodávky jsou i boční panely (levý i pravý) 2ks, výšky 250 mm pro zakrytování boční stěny horního modulu",1,"400x730x290","1 kW",null,"1 kW",null,null,0,{"$f":"C5*J5","v":0},{"$f":"K5*1.21","v":0}]
[2,"VAŘIČ TĚSTOVIN elektrický. Přední, boční a zadní plechy z nerezu AISI304. Horní deska lisovaná z jednoho kusu nerezu AISI304 o síle 1.5mm. Vana z nerezu AISI316-L - kyselinovzdorná ocel. Systém ohřevu dna vany pomocí infračervených topných článků. Přehledný ovládací panel: regulátor výkonu, napouštění vody. Bezpečnostní termostat zamezující provozu bez napuštěné vody. Expanzní zóna s odtokovým otvorem pro odplavování škrobových pěn skrze přepadový filtr. Včetně podestavby, která je uzavřena dvířky. Výškově stavitelné, nerezové nohy (+50mm). Ochrana proti vodě - IPX4. Součástí dodávky jsou: koše na vaření těstovin 3 ks sad dvou košů GN1/6 (levý a pravý) 105x105 mm, 1ks falešného dna pro postavení košů, 1 ks víka vany vařiče těstovin rozměru 250x450x50 mm, zařízení na snížení spotřeby energie pro vařiče těstovin \n",1,"400x730x850",null,"6 kW","6 kW","1/2\"","1\"",0,{"$f":"C6*J6","v":0},0]
[3,"VODNÍ LÁZEŇ elektrická bez podestavby, horní deska lisovaná z jednoho kusu nerezu AISI304 o síle 1.5mm. Vana lisovaná s oblými rohy, uzpůsobená pro GN 1/1-h150. Elektrické topnice z odolného materiálu Incoloy 800. Termostatem nastavovaná teplota 30°- 90°C. Vypouštěcí ventil s pojistkou, umístěný na předním panelu.Ochrana proti vodě - IPX4, vč. napouštěcího ventilu pro vodní lázeň a falešného dna pro vodní lázeň.",1,"400x730x290","1,5 kW",null,"1,5 kW",null,"1/2\"",0,{"$f":"C7*J7","v":0},0]
["4","HOLD-O-MAT s kapacitou 4xGN1/1, včetně teplotní sondy. Nízkoteplotní pečení a vaření přes noc, program delta T vaření, možnost používat až 8 programů, elektronická kontrola teploty, zrychlené nastavení na optimální teplotu 68°C, OLED displej, odnímatelné držáky gastro nádob, integrované rukojeti pro snadnou manipulaci.",1,"416x667x423","1,5 kW",0,"1,5 kW",null,null,0,{"$f":"C8*J8","v":0},0]
[]
[null,"CELKEM",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(K4:K9)","v":0},{"$f":"SUM(L4:L9)","v":0}]
[]
[null,"Poznámky a další požadavky zadavatele:"]
[null,"Dodavatel předloží v nabídce technické listy výrobce ke všem položkám nabízené technologie, ze kterých bude patrné splnění technických požadavků dle zadávací dokumentace."]
[null,"Součástí nabídkové ceny bude i koordinace s generálním dodavatelem stavby a kontrola správnosti napojovacích bodů na stavbě."]
[null,"Pro uvedené rozměry a číselně vyjádřené hodnoty je povolená tolerance +/- 5 %. Neplatí pro hodnoty, kde je uvedeno minimální nebo maximální údaj."]