Příloha č. 2a Technická specifikace

**Technická specifikace předmětu plnění**

|  |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky | **FAF UK - Ponorný chladič** |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1  Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové  IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

| Název poptávaného zboží |
| --- |
| **Ponorný chladič** |
| **Popis poptávaného zboží - Základní vlastnosti - Minimální požadavky** |
| Ponorný (imerzní) chladič umožňující dosažení velmi nízkých teplot s minimálními požadavky na údržbu, chemicky odolný, bez opotřebitelných částí a s regulátorem teploty/výkonu.  Minimální požadavky:  Teplotní rozsah: −90 až +30 °C  Teplotní stabilita: ±1 °C  Zásuvka: evropský typ  Síťové napětí: 230 V při frekvenci 50/60 Hz  Součástí dodávky je teplotní čidlo i flexibilní ponorná sonda (rozměry minimálně: 65 x 1,5 cm). |
| **Požadavek na záruku a servis** |
| *Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce.*  *Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.* |

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, instalaci, demonstraci /ukázku/ provozu, zaškolení obsluhy a dokumentaci - *viz návrh kupní smlouvy, jako nedílné součásti zadávací dokumentace.*