|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Popis** | **Způsob výpočtu** | **Údaje týkající se hodnotících kritérií – vyplní účastník** |
| 1 | **Nabídková cena** bez DPH | Maximální cena 8.000.000 Kč bez DPH. 1 bod za každých 100.000 Kč pod maximální cenu, zaokrouhleno na 0,1 bodu (tedy např. při nabídkové ceně 7.846.000 Kč uchazeč získává 1.5 bodu) |  |
| 2 | **Třetí nezávislý "In-Lens" detektor** v tubusu/objektivové čočce optimalizovaný pro detekci sekundárních elektronů. Signál z tohoto detektoru lze snímat nezávisle na kterémkoliv dalším detektoru a společně se signálem z až tří dalších detektorů | Ano – 20 bodů  Ne – 0 bodů |  |
| 3 | **"Rocking Beam" mód** pro nastavení kontrolovaného chanelling kontrastu - umožňuje skenování přes úhel dopadu svazku na vzorek s rozkmitem minimálně 4,5°, přičemž svazek dopadá na jeden bod s přesností lepší než 10 mikrometrů, | Ano – 5 bodů  Ne – 0 bodů |  |
| 4 | **Maximální náklop stolku +90°** | Ano – 5 bodů  Ne – 0 bodů |  |