|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PSV - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY** | | | | | | | | | | | |
| Veškeré klempířské výrobky na stavbě budou provedeny z pozinkovaného plechu tl.0,6 mm (oplechování výdechů na střeše a odvětrávací hlavice kanalizačního potrubí). Budou prováděny dle platné ČSN 73 3610, vyhlášek a předpisů pro provádění klempířských prací. Rozměry všech prvků a jejich částí nutno před zahájením výroby zaměřit na místě.  Nátěr klempířských výrobků 1 x reaktiv,2x syntetický nátěr zelená RAL 6001. | | | | | | | | | | | |
| ozn. |  | popis  délka x šířka nerozvinutá | 1.pp | 1.np | 2.np | 3.np | 4.np | 5.np | 6.np | Stř. | ∑ |
| K1 | ks | oplechování střechy výdechu  cca 950 x 950 mm |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 |
| K2 | ks | odvětrávací hlavice kanalizačních stoupaček –průměr 100 mm |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 18 |

Poznámka: Odvětrávací hlavice VZT jsou součástí dodávky VZT.