Příloha č. 2a) Technická specifikace

**Technická specifikace předmětu plnění**

|  |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky | **FAF UK –** **Recirkulační chladicí zařízení pro vakuové odparky** |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1  Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové  IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky v podlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

| **Název poptávaného zboží** |
| --- |
| **Recirkulační chladicí zařízení pro vakuové odparky** |
| **Popis poptávaného zboží - Základní vlastnosti - Minimální požadavky** |
| **- minimální teplotní rozsah 0… +40 °C**  **- minimální chladící výkon 700 W při 10 °C, 350 W při 0 °C**  **- teplotní stabilita (°C) minimálně ± 0,5 °C**  **- chlazení samotného přístroje - vzduch**  **- napájení – standardní zásuvka ČR – 230 V/50 Hz**  **- hlučnost max. 62 dB**  **Součástí dodávky bude i přípravek na zvýšení životnosti vodní lázně.** |
| **Požadavek na záruku a servis** |
| *Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.* |
| **Požadavky na kompatibilitu** |
| Zařízení musí být kompatibilní s připojením hadiček ke chladiči rotační odparky (vnitřní průměr hadičky 8 mm) |

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, instalaci, demonstraci /ukázku/ provozu, zaškolení obsluhy a dokumentaci - *viz návrh kupní smlouvy, jako nedílné součásti zadávací dokumentace.*