Příloha č. 2 Technická specifikace

**Technická specifikace předmětu plnění**

|  |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky  | **FAF UK – dodávka rotační vakuové odparky** |
| Zadavatel  | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208  |
| Druh řízení  | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.  |

|  |
| --- |
| Název poptávaného zboží  |
| **Rotační vakuová odparka** |
| **Popis poptávaného zboží – Základní vlastnosti – Minimální požadavky**  | **Dodavatel splňuje / nesplňuje****Dopsat ANO / NE** |
| * Ruční nebo motorový zdvih odpařovací baňky
* vertikální provedení skleněné sady
* XL chladič
* poplastované sklo
* Zobrazení rychlosti otáček a teploty lázně na displeji
* Teplotní rozsah lázně: 20 - 210 °C
* přesné nastavení rychlosti otáčení a teploty lázně na displeji
* rychlý přístup během aktivního procesu přímo pomocí knoflíků na ovládacím panelu
* limitace max. teploty
* možnost vybavit digitálním regulátorem vakua
* možnost vybavit čidlem teploty par
 |  |
| **Požadavek na záruku a servis**  |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce.  |  |
| **Požadavky na kompatibilitu**  |  |
| Kompatibilní se stávajícími náhradními díly a příslušenstvím Heidolph na pracovišti |  |

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, vybalení, instalaci a zprovoznění.