Příloha č. 2 Technická specifikace

**Technická specifikace předmětu plnění**

|  |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky | **FAF UK – dodávka rotační vakuové odparky** |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1  Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové  IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

|  |  |
| --- | --- |
| Název poptávaného zboží | |
| **Rotační vakuová odparka** | |
| **Popis poptávaného zboží – Základní vlastnosti – Minimální požadavky** | **Dodavatel splňuje / nesplňuje**  **Dopsat ANO / NE** |
| * Ruční nebo motorový zdvih odpařovací baňky * vertikální provedení skleněné sady * XL chladič * poplastované sklo * Zobrazení rychlosti otáček a teploty lázně na displeji * Teplotní rozsah lázně: 20 - 210 °C * přesné nastavení rychlosti otáčení a teploty lázně na displeji * rychlý přístup během aktivního procesu přímo pomocí knoflíků na ovládacím panelu * limitace max. teploty * možnost vybavit digitálním regulátorem vakua * možnost vybavit čidlem teploty par |  |
| **Požadavek na záruku a servis** |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. |  |
| **Požadavky na kompatibilitu** |  |
| Kompatibilní se stávajícími náhradními díly a příslušenstvím Heidolph na pracovišti |  |

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, vybalení, instalaci a zprovoznění.