**Informace pro plánování dodávek**

1. Prodávající bude pro transport dodávaného vybavení používat výhradně stanovené dopravní trasy a technické prostředky s gumovými kolečky, protože v případě použití nevhodných přepravních prostředků hrozí nebezpečí poškození finálních povrchů podlah. Prodávající nesmí používat paletový vozík, a to ani ruční.
2. Prodávající je povinen v průběhu dodávky a montáže vybavení do místa určení a následně i během montáže zajistit vhodným způsobem proti poškození transportní trasy a místností v nichž montáž probíhá, a to včetně podlah, stěn, rohů, dveří apod. Rozsah ochrany transportních tras a místností je ponechán na profesní odbornosti Prodávajícího.
3. Návoz dodávaného vybavení

Vybavení bude dodáno výhradně v čase 7:00 – 15:00 **určenou transportní trasou** (viz grafická příloha – VD1 a D9, D8 – zelené šipky). Auta Prodávajícího opustí obratem prostor staveniště. Týká se i osobních aut zaměstnanců Prodávajícího a jeho subdodavatelů. Návoz materiálu a pohyb osob Prodávajícího přes nádvoří mezi BF a CB není možný.

Příjezd k vjezdu do 1PP je možný nákladním automobilem o celkové hmotnosti max. 22 t, celkové délce 10 m a s limitem průjezdné výšky 4,1 m.

Max. výška průjezdní výška skrz 1PP činí 2,6 m.

Vstupní dveře do místností, kde bude instalováno vybavení jsou š 900 mm a v 2100 mm.

1. Veškeré vybavení podléhající revizi a zaregulování bude dodáno do 15.12.2025
2. Revize dodávaných elektrických zařízení

Prodávající se zavazuje k zajištění výchozích revizí všech dodávaných elektrických zařízení a výrobků, kterými prokáže jejich bezvadný a bezpečný provoz, a to dle platných právních předpisů. Výchozí elektrické revize musí být prosté vad.