**Příloha č. 4 dokumentace VÝBĚROVÉHO řízení**

**-**

**Specifikace plnění**

Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat níže uvedené minimální požadavky zadavatele na technické parametry a výbavu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace plnění – Nemagnetický průtokový kryostat pro kryomagnet s dutinou** | | |
| **Označení dodávky (min. značka a typ)** | | ***"[doplní účastník]"*** |
| **Jednotlivé technické parametry plnění** | | **Údaje o nabízeném přístroji** |
| 1 | Kontinuální neoptický kryostatový systém pro vzorky v proudících parách určený pro NMR wide-bore kryomagnet | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 2 | Nemagnetický | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 3 | Teplotní rozsah: min. 78 K - 500 K (LN2) (< 2 K - 500 K (LHe)) | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"***  ***a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 4 | Tubus pro vzorek s vaporizátorem, ovládacím heaterem a platinovým teplotním čidlem | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 5 | Vakuový přepouštěč (sifon) | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 6 | Řízení toku plynu | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 7 | Kompatibilní pro vložení do dutiny wide-bore NMR kryomagnetu | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |

***Pokyny pro účastníka výběrového řízení****:*

*Účastník výběrového řízení vyplní údaje ve sloupci „Údaje o nabízeném přístroji“, přičemž u každé položky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje příslušný požadavek zadavatele („****ANO****“), nebo nesplňuje („****NE****“).*