|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PSV - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY** | | | | | | | | | | |
| budou provedeny v dobré kvalitě a pečlivou montáží – zejména při kotvení  - posuvná sprchová zástěna eloxovaný hliník kotvená do stěny a podlahy,zasklení bezpečnostním sklem s potiskem  -přechodové lišty v podlaze hliníkové eloxované  -revizní dvířka do šachet 600x600 mm požární EW 15DP1 bílé  - nové ocelové zárubně  - větrací mřížky, žaluzie, revizní dvířka,  - kotvené koupelnové doplňky nerezové  - vnitřní zábradlí: madlo z nerez broušeného tyčového průřezu trubka o průměru 50 mm nakotvené pomocí nerez broušených kotev do panelu nebo zdiva | | | | | | | | | | |
| ozn. | popis | 1.pp | 1.np | 2.np | 3.np | 4.np | 5.np | 6.np |  | ∑ |
| Z1 | zástěna sprchového koutu – posuvné dveře třídílné 900 x 2000 mm,výplň bezpečnostní sklo s potiskem,rám eloxovaný hliník |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ks | 42 |
| Z2 | revizní dvířka do šachty barvy bílé  600x600 mm  požární odolnostEW 15DP1 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ks | 90 |
| Z3 | přechodové lišty v podlaze – přechod keramiká dlažba – eloxovaný hliník | 3,4 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | bm | 71,2 |
| Z4 | zárubenˇ ocelová,třípantová pro šířku dveří 700mm a tl.100 mm | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ks | 49 |
| Z5 | komplet nerez koupelnových a WC doplňků - wc štětka s držákem na stěnu,mýdelník 2 x ,nerez dvojháček,držák toaletního papíru |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | set | 48 |
| Z6 | nerez madlo z nerez trubky(brus) průměru 50 mm + 3 kotvící prvky nerez brus délky 4 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ks | 14 |
| Z10 | žaluzie VZT protidešťová 1000 x 500 mm  pozink – nutno přeměřit | 1 |  |  |  |  |  |  | ks | 1 |
| Z11 | Nerezová tyč dl.900 mm + sprchový závěs | 3 |  |  |  |  |  |  | ks | 3 |
| Z12 | zástěna sprchového koutu – posuvné dveře dvoudílné 1000 x 2000 mm,výplň bezpečnostní sklo s potiskem,rám eloxovaný hliník |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ks | 6 |
| Z13 | nerez madlo z nerez trubky(brus) průměru 50 mm + 2 kotvící prvky nerez brus délky 1,4 m | 2 |  |  |  |  |  |  | ks | 2 |
| Z14 | zárubenˇ ocelová,třípantová pro šířku dveří 800m a tl.100 mm | 4 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ks | 142 |
| Z15 | Zrcadlo lepené do keramického obkladu se zabroušenými hranami 800x600 mm , spáry okolo zrcadla bezbarvý silikon |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ks | 48 |
| Z16 | komplet nerez WC doplňků - wc štětka s držákem na stěnu,držák toaletního papíru | 3 |  |  |  |  |  |  | set | 3 |
| Z17 | komplet nerez koupelnových doplňků -  mýdelník, nerez dvojháček | 10 |  |  |  |  |  |  | set | 10 |
| Z18 | zrcadlo lepené do keramického obkladu se zabroušenými hranami 600 x 600 mm,spáry okolo zrcadla bezbarvý silikon | 5 |  |  |  |  |  |  | ks | 5 |
| Z19 | revizní dvířka do šachty barvy bílé  150 x 300 mm  požární odolnostEW 15DP1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ks | 6 |
| Z20 | revizní dvířka k sifonům u sprchových vaniček  bílý plast 200 x 200 mm | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ks | 48 |
| Z21 | dvířka k čistícím kusům na stávající kanalizaci 300 x 300 mm | dle projektu a potřeby ZT | | | | | | | | 25 |
| Z 22 | panikové kování ,zámek elektromechanický ASSA ABLOY, napojení na EPS a intercom případná úprava dveří | suterén | | | | | | | | 1 |
| Z23 | stěny z ocelových sítí KARI ,oka 150 x 150,průměr 10 mm,ukončené Ja profily,kotvené do podlahy,stěn a stropů,výšky 2500 mm ,se 5 ks dveří a 5 ks zámků FAB,nátěr 1 x základ + 2 x bílá | (3+3+3+3,5+1,2)2,5 m2 | | | | | | | | 34,25 |
| Z25 | Přechodová lišta nerez (dilatační) pro keramickou dlažbu | Spojovací krček bm | | | | | | | | 15 |