**Specifikace předmětu plnění**

**Obecné požadavky na předmět plnění:**

Není-li uvedeno jinak a je-li pro daný přístroj relevantní, je požadováno/platí:

• napájení jednofázovou soustavou 230 V/50 Hz, zástrčka typu E, příp. třífázová 400 V/50 Hz;

• minimálně kompatibilita s prostředím OS MS Windows, resp. přenositelnost dat do MS Office;

• nejnovější verze software;

• je-li v popisu přístroje uvedena konkrétní komerční značka, není pro dodavatele závazná, je uvedena pouze jako referenční vzor;

• dodávka bude zahrnovat veškeré součásti nutné k plnému provozu zařízení - tedy např. i kabely, žárovky, lampy, apod. a spotřební materiál nutný k instalaci, nastavení a seřízení přístroje a k zaškolení obsluhy;

• součástí dodávky bude instalace na místě, seřízení a nastavení přístroje, napojení na média, provedení zkoušky plné funkčnosti a zaškolení obsluhy;

• součástí dodávky bude rovněž kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU (dle relevance, např. CE, revize apod.);

• uvedené parametry jsou minimální z hlediska kvalitativních požadavků zadavatele.

**Část 6 veřejné zakázky - Upgrade registrační aparatury:**

Update 64-kanálové elektroencefalografické aparatury NEURALYNX

• elektrodové interface pro 32 kanálů, vstup „gold pin“ výstup Omnetics konektor, velikost EIB 36 „Narrow“, 20 ks

• předzesilovač k Neuralynx aparatuře HS-36, 32 kanálů, Omnetics vstup, Omnetics výstup, LED osvětlení pro sledování polohy subjektu, 2 ks

• 32 kanálový kabel spojující předzesilovač HS s komutátorem, Omnetics vstup, Omnetics výstup, alespoň 2 metry dlouhý, 2 ks

• 32 kanálový kabel spojující předzesilovač HS s komutátorem, Omnetics vstup, Omnetics výstup, alespoň 3 metry dlouhý, 4 ks