Příloha č. 1 Výzvy – Technická specifikace

Zadavatel požaduje dodání uvedeného šicího materiálu.

**Specifikace:** atraumatické návleky s jehlami, vždy jeden kus v balení. Počet udává kusy návleků (minimální počet). Počet kusů návleků v balení se bude odvíjet od výrobce, přičemž celková cena je nepřekročitelná. Tedy, není-li dodavatel schopem dodat přesné množství návleků vzhledem k velikosti balení, může dodat vyšší množství za cenu odpovídající námi požadovanému množství.

Precizní hrot - speciálně seříznutý/upravený hrot pro minimální traumatizaci tkáně a snadný průchod. Velikost jehly je daná +/- 10%, délka návleku je minimální přípustná.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| vlákno | jehla | Sila USP | množství |
| **POLYPROPYLEN monofilní, 45cm** | **26 mm, 3/8 řezací s precizním hrotem** | **3-0** | **240** |
| **POLYPROPYLEN monofilní, 75cm** | **19 mm, 3/8 řezací** | **4-0** | **240** |
| **POLYPROPYLEN monofilní, 45cm** | **16 mm, 3/8 řezací s precizním hrotem** | **5-0** | **240** |
| **POLYPROPYLEN monofilní, 45cm** | **11 mm, 3/8 řezací s precizním hrotem** | **6-0** | **240** |
| **POLYPROPYLEN monofilní, 75cm** | **6 mm, 3/8 kulatá** | **8-0** | **300** |
| **POLYPROPYLEN monofilní, 13cm** | **5 mm, 3/8 kulatá** | **9-0** | **300** |
| **POLYPROPYLEN monofilní, 15cm** | **5 mm, 3/8 kulatá** | **10-0** | **300** |
| **NYLON monofilní, 13m** | **4mm, 3/8 kulatá** | **11-0** | **300** |
| **NYLON monofilní, 75cm** | **30 mm, 3/8 řezací** | **2-0** | **720** |
| **HEDVÁBÍ pletené, 45cm** | **9 mm, 3/8 kulatá** | **6-0** | **360** |
| **POLYESTER pletený potahovaný, 75cm** | **26 mm, 1/2 kulatá** | **3-0** | **360** |
| **Monofilní střednědobě vstřeb., 45cm** | **19 mm, 3/8 řezací** | **4-0** | **240** |
| **Monofilní střednědobě vstřeb., 45cm,** | **16 mm, 3/8 řezací** | **5-0** | **360** |
| **Monofilní Střednědobě vstřeb., 45cm,** | **11 mm, 3/8 řezací precizní hrot** | **6-0** | **360** |
| **Monofilní dlouhodobě vstřeb., 70cm** | **36 mm, 1/2 kulatá zesílená** | **0** | **480** |
| **Monofilní dlouhodobě vstřeb., 150cm loop,** | **40 mm, 1/2 kulatá zesílená** | 0 | **240** |
| **Monofilní dlouhodobě vstřeb., 45cm** | **16 mm, 3/8 řezací precizní hrot** | **5-0** | **240** |
| **Pletené Střednědobě vstřeb., 75cm** | **30 mm, 3/8 řezací** | **2-0** | **240** |
| **Pletené Střednědobě vstřeb., 75cm** | **26 mm, 1/2 kulatá s řezacím hrotem** | **3-0** | **240** |
| **Pletené Střednědobě vstřeb., 45cm** | **16 mm, 3/8 řezací** | **4-0** | **240** |
| **Pletené Střednědobě vstřeb., 45cm** | **16 mm, 3/8 řezací** | **5-0** | **240** |
| **Pletené krátkodobě vstřeb., 45cm** | **16 mm, 3/8 řezací precizní hrot** | **5-0** | **240** |