|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PSV - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY** | | | | | | | | | | |
| budou provedeny v nadstandartní kvalitě a s pečlivou montáží – zejména při kotvení  - posuvná sprchová zástěna eloxovaný hliník kotvená do stěny a podlahy,zasklení bezpečnostním sklem s potiskem  - přechodové lišty v podlaze mosaz (vysoká zátěž) , např.fy Schluter  - větrací mřížky, žaluzie, revizní dvířka ZT  - kotvené koupelnové doplňky , nerez pro vysoku zátěž  - rohové nárožní ochranné lišty – menza – výška 3 m,nerez profil,zabroušené hrany,ohyb na hraně oblouk 3mm –  lepeno  - rohové nárožní ochranné lišty u schodiště,výtahu a v namáhaných rozích na chodbách ,mosaz profil,zabroušené  hrany, zaoblená hrana 3 mm oblouk – kotveno pomocí mosazných zapuštěných vrutů | | | | | | | | | | |
| ozn. | popis | 1.pp | 1.np | 2.np | 3.np | 4.np | 5.np | 6.np |  | ∑ |
| Z3 | zástěna sprchového koutu – posuvné dveře 900 (800)x 2000 mm,výplň bezpečnostní sklo s potiskem,rám eloxovaný hliník  obsaženo v projektu ZT | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ks | 5 |
| Z4 | přechodové lišty v podlaze – přechod keramická dlažba – stávající teraco - mosaz | 0 | 5,5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 14 | bm | 37,5 |
| Z5 | přechodové lišty v podlaze – přechod keramická dlažba – PVC – ve dveřích z chodby – mosaz nebo mezi 2 druhy keram.dlažby | 0,9 | 6,5 | 22 | 15,2 | 17 | 17 | 0 | bm | 78,6 |
| Z6 | nerez koupelnové a WC doplňky pro vysokou zátěž – vyšší standard -  wc štětka s držákem na stěnu,  dávkovač tekutého mýdla  držák toaletního papíru pro veřejná wc,  odpadkový koš nerez s víkem a nášlapem ,průměr 300 mm  nerezový dvojháček | 0  0  0  0  0 | 5  8  5  3  8 | 0  1  0  2  1 | 7  6  7  6  7 | 8  12  8  4  8 | 5  6  5  6  5 | 2  2  2  4  2 | ks | 27  35  27  25  31 |
| Z6 | komplet nerez koupelnových a WC doplňků - dle vyhl.398/2009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | kpl | 2 |
| Z7 | komplet nerez koupelnových doplňků -  mýdelník, nerez dvojháček u sprchy | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | set | 5 |
| Z8 | zrcadlo lepené do keramického obkladu se zabroušenými hranami a fazetou, spáry okolo zrcadla bezbarvý silikon  600x600 mm  1200x600 mm  1800x600mm | 0  0  0 | 3  3  0 | 1  0  0 | 8  2  0 | 3  3  1 | 4  1  0 | 3  0  0 | ks | 22  9  1 |
| Z9 | rohové nerez profily lepené na ker.obklad v prostoru varny v=3000 mm | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ks | 21 |
| Z10 | čistící rohož u vstupu 2000 x 2000 mm  dočišťovací SHATWELL- jemné nečistoty,voda a prach,výška 18 mm,volně položeno,gumová náběhová lišta šíře 20 mm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ks | 1 |
| Z11 | čistící rohož u vstupu 2000 x 1000 mm  samočistící rohož OPENWELL pružné pogumované pásky +mosazné eloxované profily profily.  Volně položená na podlahu v náběhovém rámu šířky 45 mm výška 18 mm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ks | 1 |
| Z12 | Bezpečnostní dveře 800 x 1970 včetně zárubně + bezpečnostní kování s certifikátem tř.RC3 dle ČSN EN 1627 ,skryté panty, napojení na EZS , požární odolnost 60 min.,hluk 37 dB, dveře i zárubeň certifikát NBÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ks | 1 |
| Z13 | Stínící žaluzie tma - roleta BLACKOUT na míru – zatemnění 100%,masivní vodivé lišty,navíjení látky do schránky,ovládání klikou – pružinový mechanismus,tl.látky min.0,45 mm,rozměr okna 950 x 1800 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ks | 10 |
| Z14 | Stínící žaluzie proti slunci vertkální interiérové ze stínících lamel š.127 mm.Lamely látkové na raménku se spodním zátěžovým závažím a s mechanickým ovládáním  3000 x 1850 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ks | 2 |
| Z15 | Trezor v 5.NP- trezor NEPTUNE HS 1045 zabudovaný, bezpečnostní tř.I dle normy EN 1143-1, zámek mechanický motýlkového typu tř.A – trezor i zámek musejí mít certifikaci NBÚ, rozměr 1,2 x 0,8 x 0,51 m+2 police | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ks | 1 |
| Z16 | Zábradlí schodů ze dvora do varny – ocelové trubky žárově pozinkováno,kotveno do stávajících betonových schodů,výška zábradlí 900 mm,délky cca 2 m | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ks | 1 |
| Z17 | Trezor ve vrátnici (recepci)1. NP trezor NEPTUNE HS 1041 zabudovaný, bezpečnostní tř.I dle normy EN 1300 zámek mechanický motýlkového typu tř.A – trezor i zámek musejí mít certifikaci NBÚ, rozměr 0,49 x 0,44 x 0,46 m + 1 police | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ks | 1 |
| Z18 | Elektrický osoušeč rukou s dvěma rychlostmi,snížená hlučnost s osvěžovačem vzduchu(hepafiltr) např ECOSTEP- R | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | ks | 18 |
| Z19 | Stojany na kola bez kapotáže,žárově zinkované – 1 ks délky 1250 mm pro 5 kol | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ks | 3 |
| Z20 | Nový poklop rýhovaný včetně rámu na stávající revizní kanalizační šachty,rozměr 600 x600 mm | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ks | 3 |
| Z21 | Nerez dvířka s rámem 400x400mm pro ZT – plyn ve varně,osazení do zdiva  Poloha viz výkres ZT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ks | 1 |
| Z22 | Nerez dvířka s rámem u čistících ks na kanalizačních stoupačkách a vodovodních uzávěrech300x 30 mm  Poloha viz projekt ZT | 0 | 9 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | ks | 32 |
| Z23 | Rohové profily výšky 2200 mm – mosaz profil kotveno mosaznými vruty do zdiva 100 mm x 100 mm x 3 mm,zaoblená hrana,zabroušené hrany | 0 | 21 | 10 | 10 | 10 | 13 | 5 | ks | 69 |
| Z24 | Repase kovového zábradlí do 6.NP  Včetně dřevěného madla,sundání starých nátěrů,oprava nerovných částí,2 x nový nátěr odstín dle původní barevnosti dl.2,5 m,výška 900 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ks | 2 |
| Z25 | Rampa 3000 x1800 mm v 6.NP pravá část z rýhovaného plechu tl.5 mm kotvené do podlahy ,plech polepený přírodním linoleem,zábradlí na obou stranách dle vyhl.398/2009Sb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ks | 1 |
| Z 26 | Rampa 3000 x 900 mm se schody 3 x 155/300 mmv 6.NP levá část z rýhovaného plechu tl.5 mm kotvené do podlahy ,plech polepený přírodním linoleem,zábradlí na obou stranách dle vyhl.398/2009Sb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ks | 1 |