|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PSV - VNITŘNÍ DVEŘE, OKNA, TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY** | | | | | | | | | | |
| Velikost všech otvorů pro dveře je nutno před realizací ověřit na místě tak, aby je bylo možné osadit. V tabulkách je uváděna velikost dveřního křídla. Způsob osazení viz katalogové listy výrobců, příslušných předpisů a norem, platných v naší republice. Před zahájením výroby bude provedení a osazení dveří odsouhlaseno  projektantem a investorem.  Minimální záruka na dveře od výrobce 5 let  Výrobky musejí odpovídat ČSN EN 14221 Dřeva a materiály na bázi dřeva pro int,okna ,vnitřní dveřní křídla a zárubně  ČSN 746077 Požadavky na zabudování oken a dveří.  Komplety dveří musejí být namontovány certifikovanými nebo autorizovanými firmami od výrobce.  Design vnitřních dveří a obložkových zárubní z centrálních chodeb v 1.až 6.NP je v odstínu Wenge struktur v materiálu HPL (pro vysokou zátěž).Kování těchto dveří je klika x klika - typ L, která musí být kompaktibilní se čtečkou karet v černé barvě fy SALDO – barva klik staromosaz  Design vnitřních dveří uvnitř sociálních zařízení je v odstínu bílé v materiálu HPL (pro vysokou zátěž).Kování těchtto dveří nerez WC kličky a klika x klik+ zámek vložkový. Obložková zárubeň k těmto dveřím je navržena v designu dekor beton z materiálu HPL.  v prostorách varny se nachází tyto dveře i v posuvném provedení a tyto dveře budou opatřeny z obou stran nerezovými madly. Navíc veškeré dveře v prostoru varny budou opatřeny nerezovým okopovým plechem z obou stran do výšky 300 mm.  V prostoru suterénu budou některé dveře vyměněny za bílé z materiálu HPL se zvýšenou odolností proti vlhkosti,budou opatřeny nerezovým okopovým plechem z obou stran do výšky 300 mm, Tyto dveře budou mít kování koule x klika s bezpečnostní vložkou v provedení nerez.  Požární odolnolnost dveří musí odpovídat části projektu PBŘ a je vyspecifikována v tabulkách dle platných ČSN. Pozor na požadavek kouřotěsnosti.! **Požární odolnost je vždy na dveře jako celek – křídlo i zárubeň!**  Výtahové dveře – součástí výtahu – broušený nerez - EW 15DP1  **Specifikace a dodávka čtečky karet na dveřích je obsažena v části slaboproudu – ACS**  Vstupní dveře z chodeb do učeben a kanceláří mají zvýšený požadavek na hluk – zvukově izolační 37 dB,  V rámci vybudování nových chráněných únikových cest typu „A“ a „C“ v objektu budou u chodiště a požárních předsíní osazeny nové dvoukřídlové dveře s obloukovým nadsvětlíkem s rámovou zárubní a požadovanou požární odolností. **Tato** **požární odolnost musí být brána jako celek dveře x zárubeň x nadsvětlík. Dveře budou opatřeny panikovou klikou v provedení nerez tvaru U s certifikací.** Vzhledem k atypičnosti těchto dveří bude muset být součástí dodávky i **požární atest** na tyto dveře jako celek a jejich **certifikace.** Podrobný popis viz tabulka a výkres č.29.  Dveře budou proskleny bezpečnostním sklem s vypískovanými bezpečnostními prvky,budou napojeny na systém EPS a ACS,pozor část má požadavek na kouřotěsnost. Rámy a zárubeň jsou navrženy v designu wenge struktur.  Stávající vstupní dveře do objektu - historické chráněné ,repasované v roce 2010, nutno ochránit a následně upravit dle požadavku napojení na EPS a ACS.Dveře se skládají ze tří částí, kde je nutno z vnitřní strany osadit požární konzolu,která pomocí magnetů bude schopna dveře odblokovat a otevřít. Včetně prostředního vstupního otevíravého křídla. Úpravu těchto dveří musí provádět truhlář s licencí pro opravy památkových objektů z důvodu ,aby nebyla porušena jejich historická kvalita  Další historické dveře nacházející se v objektu jsou v 5.NP – vstup do kaple, tyto dveře kompletně repasovány včetně kovového zámku a bude v rámci repase zámku přidělány min 2 ks kopie historického klíče.Tyto práce musí být prováděny opět řemeslníkem s licencí.  Automatické vstupní dveře posuvné v interiéru teleskopické celoskleněné s bočními světlíky.Tyto dveře musí mít atest pro vysokou zátěž a četnost otevírání, budou napojeny na EPS a ACS. Možnost regulace aretace,dálkové ovládání. Podrobnosti v.č.29 | | | | | | | | | | |
| ozn. | rozměry  šířka x výška | popis | 1.pp | 1.np | 2np | 3.np | 4.np | 5.np | 6.np | ∑ |
| T1 | 800x1970 x 150 mm | Dveře jednokřídlé plné interiérové 800x1970 mm, zárubeň obložková 150 mm, vše dýha wenge struktur, klika x klika – typ L klika, speciální úprava simulující staromosaz např. fy SALDO – kompaktibilita se čtečkou karet v černém provedení, úprava na elektronické napojení dveří na ACS+EPS, zvukově izolační 37 dB  bez požární odolnosti  Z toho 1 ks s podávacím oknem | 0 | 0 | 3P  19L | 4P  8L | 1P  5L | 1P  11L | 8P  4L | 64 |
| T2 | 800x1970 x 150 mm | Dveře jednokřídlé plné interiérové 800x1970 mm, zárubeň obložková 150 mm, vše dýha wenge striktur, klika x klika – typ L klika, speciální úprava simulující staromosaz např. fy SALDO – kompaktibilita se čtečkou karet v černém provedení, úprava na elektronické napojení dveří na ACS,  bez požární odolnosti | 0 | 2P  1L | 1P  3L | 1P  3L | 1P  2L | 3P  2L | 3P | 22 |
| T3 | 700x1970x100 mm | Dveře jednokřídlé plné interiérové 700x1970 mm, zárubeň obložková 100 mm, vše dýha wenge struktur, klika x klika – typ L klika, speciální úprava simulující staromosaz např. fy SALDO – kompaktibilita se čtečkou karet v černém provedení, úprava na elektronické napojení dveří na ACS  bez požární odolnosti | 0 | 0 | 1P | 1P | 1P  1L | 1P | 0 | 5 |
| T4 | 800x1970x150 mm | Dveře jednokřídlé plné interiérové 800x1970 mm, zárubeň obložková 150 mm, vše dýha wenge struktur, klika x klika – typ L klika, speciální úprava simulující staromosaz např. fy SALDO – kompaktibilita se čtečkou karet v černém provedení, úprava na elektronické napojení dveří na ACS+EPS, zvukově izolační 37 dB  s požární odolností EW 30 DP3/C3 | 0 | 0 | 0 | 1P  1L | 1P  5L | 0 | 0 | 8 |
| T5 | 800 x 1970 x 150 mm  Kouřotěsné s padací lištou | Dveře jednokřídlé plné interiérové 800x1970 mm, zárubeň obložková 150 mm, vše dýha wenge struktur, klika x klika – typ L klika, speciální úprava simulující staromosaz např. fy SALDO – kompaktibilita se čtečkou karet v černém provedení, úprava na elektronické napojení dveří na ACS+EPS, zvukově izolační 37 dB  S  požární odolností EI1 30 DP 3/C3 – Sa | 0 | 0 | 1P  1L | 1P  1L | 3P | 1P  1L | 0 | 9 |
| T6 | 1500X1970x150 mm | Dveře dvoukřídlé plné interiérové 1500x1970 mm, zárubeň obložková 150 mm, vše dýha wenge struktur, klika x klika – typ L klika, speciální úprava simulující staromosaz např. fy SALDO – kompaktibilita se čtečkou karet v černém provedení, úprava na elektronické napojení dveří na ACS, zvukově izolační 37 dB  bez požární odolnosti | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| T7 | 2000 x2200 mm+ nadsvětlík obloukový 2000x1180 mm  Kouřotěsné s padací lištou | Dveře dvoukřídlé 2000x2200 mm s nadsvětlíkem požární EI 1 30DP3/C3 - Sa  prosklené ,panikové kování – klika typu U . nerez ,úprava na elektronické napojení dveří na EPS a ACS zaskleno bezpečnostním sklem, rám z lamelového masivu tvrdého dřeva, krytý pláštěm MDF s povrchovou úpravou wenge se skrytými závěsy  samozavírač – požární konzole s koordinátorem  bezpečnostní značení | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| T8 | 900x1970mm x 150 mm | Dveře jednokřídlé plné interiérové 900x1970 mm, zárubeň obložková 150 mm, vše dýha wenge struktur, klika x klika – typ L klika, speciální úprava simulující staromosaz např. fy SALDO – kompaktibilita se čtečkou karet v černém provedení, úprava na elektronické napojení dveří na ACS, zvukově izolační 37 dB  bez požární odolnosti  dveře z vnitřní strany opatřeny vodorovným madlem ve výšce 800 mm, navíc zámek WC klička odjistitelný z vnější strany | 0 | 1L | 0 | 1L | 0 | 0 | 1P | 3 |
| T9 | 900x1970x100mm | Dveře jednokřídlé plné interiérové 900x1970mm  bílé, HPL ,zárubeň obložková, HPL,dekor beton, WC zámek nerez broušený odjistitelný z vnější strany | 0 | 0 | 0 | 1L | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T10 | 700x1970x100mm | Dveře jednokřídlé plné interiérové 700x1970,bílé PL,materiál HPL,materiál HPL,kování broušený nerez WC klička  zárubeň obložková HPL, dekor beton | 0 | 5P  2L | 0 | 5P  1L | 3P  5L | 1P  4L | 2P  3L | 31 |
| T11 | 700x1970x150mm | Dveře jednokřídlé plné interiérové 700x1970 mm, zárubeň obložková 150 mm, vše dýha wenge struktur, klika x klika – typ L klika, speciální úprava simulující staromosaz např. fy SALDO – kompaktibilita se čtečkou karet v černém provedení, úprava na elektronické napojení dveří na ACS, zvukově izolační 37 dB  bez požární odolnosti  navíc zámek WC klička odjistitelný z vnější strany | 0 | 0 | 0 | 0 | 1L | 1L | 0 | 2 |
| T12 | 800x 1970x100mm | Dveře jednokřídlé plné interiérové 800x1970,bílé PL,materiál HPL,materiál HPL,kování  klika x klika – typ L klika, speciální úprava simulující staromosaz např. fy SALDO – kompaktibilita se čtečkou karet v černém provedení, úprava na elektronické napojení dveří na ACS  zárubeň obložková HPL, dekor beton | 0 | 1P  3L | 0 | 1P  2L | 1P  1L | 3P  2L | 1P | 16 |
| T13 | 1000x 2200mm+ nadsvětlík 1000 x 600 mm  kouřotěsné s padací lištou | Dveře jednokřídlé s nadsvětlíkem 1000x2800 mm požární DP1/C3 - Sa  prosklené , panikové kování – klika typu U nerez ,úprava na elektronické napojení dveří na EPS a ACS zaskleno bezpečnostním sklem, rám z lamelového masivu tvrdého dřeva, krytý pláštěm MDF s povrchovou úpravou wenge se skrytými závěsy  samozavírač – požární konzole s koordinátorem  bezpečnostní značení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| T14 | 800x 1970x150mm | Dveře jednokřídlé plné interiérové 800x1970 mm, zárubeň obložková 150 mm, vše dýha wenge struktur, klika x klika – typ L klika, speciální úprava simulující staromosaz např. fy SALDO – kompaktibilita se čtečkou karet v černém provedení, úprava na elektronické napojení dveří na ACS+ EPS, zvukově izolační 37 dB  s požární EI1 15 DP3/C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1P  1L | 2 |
| T15 | 900 x 2200 mm | Dveře jednokřídlé 900x220mm  prosklenné ,panikové kování – klika typu U nerez ,úprava na elektronické napojení dveří na EPS a ACS zaskleno bezpečnostním sklem, rám z lamelového masivu tvrdého dřeva, krytý pláštěm MDF s povrchovou úpravou wenge se skrytými závěsy  bezpečnostní značení  s požární EI1 15 DP3/C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1P  1L | 2 |
| T16 | 900x1970x 150mm  Kouřotěsné s padací lištou | Dveře jednokřídlé plné interiérové 900x1970 mm, zárubeň obložková 150 mm, vše dýha wenge struktur, klika x klika – typ L klika, speciální úprava simulující staromosaz např. fy SALDO – kompaktibilita se čtečkou karet v černém provedení, úprava na elektronické napojení dveří na ACS+ EPS, zvukově izolační 37 dB  s  požární odolností EI1 30 DP 3/C3 – Sa | 0 | 2P  1L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| T17 | 1500x1970x 150mm | Dveře dvoukřídlé 1500x1970mm  plné ,panikové kování – klika x klika typu U nerez ,úprava na elektronické napojení dveří na EPS a ACS, zárubeň obložková,vše  HPL wenge struktur  Bez požární odolnosti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T18 | 3200x2200  z toho dveře dvoukřídlé 1500x2200mm | Dveře dvoukřídlé 1500x2200  ,prosklené interiérové ,dýha wenge, v prosklené stěně (boční světlík 2x850mm) ,zárubeň  obložková,vše HPL wenge struktur ,kování klikax klika typu U broušený nerez požární s odolností EW 15DP3/C3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T19 | 900 x 1970x 150 mm | Dveře jednokřídlé plné ,bílé PL,materiál HPL,materiál HPL,kování broušený nerez klika x klika,zámek vložkový,okopný pás 300 mm nerez z obou stran,  zárubeň obložková HPL bílá  bez požární odolnosti | 0 | 1P  5L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| T20 | 900x1970 x 100mm | Dveře jednokřídlé plné posuvné ,bílé PL,materiál HPL,materiál HPL,kování broušený nerez madlo z obou stran ,okopný pás 300 mm nerez z obou stran,  zárubeň obložková materiál HPL bílá | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| T21 | 1450x1970mm x 150 mm | Dveře dvoukřídlé plné ,bílé PL,materiál HPL,materiál HPL,kování broušený nerez klika x klika,zámek vložkový,okopný pás 300 mm nerez,  zárubeň obložková materiál HPL bílý | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| T22 | 1100x2200mm včetně obložkové zárubně šířky 500 mm | Plná repase vnitřních dveří –vstup do kaple včetně historického zámku  Řemeslník s licencí pro památky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| T23 | 1600x2200 mm  Nadsvětlík obloukový 1600x1320 mm  kouřotěsné s padací lištou | Dveře dvoukřídlé 1600x2200 mm s nadsvětlíkem požární EI 1 30DP3/C3 - Sa  prosklené , panikové kování – klika typu U nerez ,úprava na elektronické napojení dveří na EPS a ACS zaskleno bezpečnostním sklem, rám z lamelového masivu tvrdého dřeva, krytý pláštěm MDF s povrchovou úpravou wenge se skrytými závěsy  samozavírač – požární konzole s koordinátorem  bezpečnostní značení | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T24 | 900x1200x 150mm | Dvířka jednokřídlé požární EW15 DP3/C  ,plné interiérové , zárubeň  obložková,vše bílé HPL,kování koule x klika broušený nerez,  úprava na elektronické napojení dveří na EPS a ACS +  zámek vložkový | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T25 | 3270x 2000 mm | Vstupní dveře do recepce včetně posuvného okna viz v.č.29, zasklení bezpečnostním sklem s bezpečnostními prvky u dveří,dveře i okno napojené na ACS,kování klika x klika typ L klika, speciální úprava simulující staromosaz např. fy SALDO – kompaktibilita se čtečkou karet v černém provedení,  rám z lamelového masivu tvrdého dřeva, krytý pláštěm MDF s povrchovou úpravou wenge  pultová deska 2300 x 500 x 30 mm  vše v nehořlavém provedení (součást chráněné únikové cesty!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T26 | 1500x1970 | Dveře dvoukřídlé 1500x1970mm  plné ,panikové kování – klika x klika typu U nerez ,úprava na elektronické napojení dveří na EPS a ACS, zárubeň obložková,vše  HPL wenge struktur  s požární EW15 DP3/C3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T27 | 800x1970x 150mm  kouřotěsné | Dveře jednokřídlé plné interiérové 800x1970 mm, zárubeň obložková 150 mm, vše dýha wenge struktur, klika x klika – typ L klika, speciální úprava simulující staromosaz např. fy SALDO – kompaktibilita se čtečkou karet v černém provedení, úprava na elektronické napojení dveří na ACS+EPS,  s požární odolností EI 1 30 DP 3/C3 – Sa | 0 | 1P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T28 | 2000x2200+ nadsvětlík  Obloukový 2000x až1400 mm  kouřotěsné s padací lištou | Dveře dvoukřídlé 2000x2200 mm s nadsvětlíkem požární odolnost DP1/C3-Sa  prosklené ,panikové kování – klika typu U nerez ,úprava na elektronické napojení dveří na EPS a ACS zaskleno bezpečnostním sklem, rám z lamelového masivu tvrdého dřeva, krytý pláštěm MDF s povrchovou úpravou wenge se skrytými závěsy  samozavírač – požární konzole s koordinátorem  bezpečnostní značení | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| T29 | Dřevěný kulatý profil délky 4,5 m a průměru 50mm s mosazným ukončením koule a 2 ks mosazného kotvení | Reinstalace a plná repase, vyčištění,broušení,napuštění | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 10 |
| T30 | 2000x2200 mm+ sádrokartonový nadsvětlík 1400 mm | Dveře jednokřídlé 900 x 2200mm prosklené včetně bočních světlíků (bezpečnostní mléčné sklo s bezpečnostním značením) Kování klika x klika – typ L klika, speciální úprava simulující staromosaz např. fy SALDO – kompaktibilita se čtečkou karet v černém provedení, úprava na elektronické napojení dveří na ACS, zvukově izolační 37 dB  obloukový nadsvětlík ze sádrokartonu  bez požární odolnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| T31 | 800 x 1970x 150 mm | Dveře jednokřídlé prosklenou výplní 2/3 interiérové 800x1970 mm ,zárubeň obložková - vše  dýha wenge struktur ,klika x klika typ L speciální úprava simulující staromosaz např. fy SALDO – kompaktibilita se čtečkou karet v černém provedení, úprava na elektronické napojení dveří na ACS, zvukově izolační 37 dB bez požární odolnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2L | 0 | 2 |
| T32 | 600 x 900 mm | Výlez do půdního prostoru s výsuvnými schody,zateplený a uzamykatelný  Schody na světlou výšku 2600 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| T33 | 700x 900 mm | Dveře jednokřídlé plné posuvné ,bílé PL,materiál HPL,materiál HPL,kování broušený nerez madlo z obou stran,uzamykatelné vložkový zámek  zárubeň obložková materiál HPL bílá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| T34 | 1000 x 2000 mm | Vnější dveře na dvůr z dřevěného masivu na tříbodový zámek, bezpečnostní kování včetně obložkové zárubně, nátěr slonová kost,  kompaktibilita zámku a kování se čtečkou karet fy SALDO v černém provedení, úprava na elektronické napojení dveří na ACS, zvukově izolační 37 dB bez požární odolnosti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T35 | 800 x 2000 mm | Vnější dveře na dvůr z dřevěného masivu na tříbodový zámek, bezpečnostní kování včetně obložkové zárubně, nátěr slonová kost,  kompaktibilita zámku a kování se čtečkou karet fy SALDO v černém provedení, úprava na elektronické napojení dveří na ACS, zvukově izolační 37 dB bez požární odolnosti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T36 | 800x 1970mm | Dveře jednokřídlé plné interiérové 800x1970,bílé PL,materiál HPL,materiál HPL,do vlhkého prostředí kování  koule x klika – zámek vložkový  zárubeň stávající 3 závěsy – pouze nový nátěr | 3L  4P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| T37 | 1270x1820 mm | Kopie okna včetně parapetu – dřevěné špaletové na sociálkách v 5.NP,okno čtyřdílné špaletové,otevíravé  Včetně kování mosaz vzor Elegant  Nátěr slonová kost, zasklení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| T38 | 950 x 2150 mm | Kopie chybějícího vnitřního křídla v rohové místnosti 4.NP směr v Jirchářích  levého včetně kování mosaz vzor Elegant  nátěr slonová kost ,zasklení | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| T39 | 700 x 1970 mm | Dveře jednokřídlé plné interiérové 700x1970 mm, zárubeň obložková 100 mm, vše dýha wenge struktur, klika x klika – typ L klika, speciální úprava simulující staromosaz např. fy SALDO – kompaktibilita se čtečkou karet v černém provedení, úprava na elektronické napojení dveří na ACS  S požární odolností EW 30DP3/C3 | 0 | 0 | 0 | 1L | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kompletní repase oken – odstranění skel, nátěrů a tmelů, demontáž kování zafixování spojů, vytmelení, přebroušení,aplikace nátěrového systému např.Herbol-penetrace, mezinátěr, vrchní nátěr slonová kost lesk, nové zasklení, montáž repasovaného kování, případně výměna kování | | | | | | | | | | |
| ks | 950x2250 mm | Okno špaletové s římsou 50tá léta ,venkovní i vnitřní čtyřdílné  Repase mosazného kování | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| ks | 950 x 2250 mm | Okno špaletové 50 tá léta (bez římsy) venkovní i vnitřní čtyřdílné  Repase mosazného kování | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ks | 950 x 2250 mm | Okno špaletové s římsou původní, venkovní i vnitřní čtyřdílné  Repase mosazného kování | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| ks | 950 x 2150 mm | Okno špaletové s římsou původní, venkovní i vnitřní čtyřdílné  Repase mosazného kování | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| ks | 950 x 2150 mm | Okno špaletové s římsou 50-tá léta, venkovní i vnitřní čtyřdílné  Výměna kování za mosaz vzor Elegant 4ks na 1 okno | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| ks | 940 x 1800 mm | Okno špaletové s římsou 50-tá léta, venkovní i vnitřní čtyřdílné  Výměna kování za mosaz vzor Elegant 4ks na 1 okno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| ks | 2450 x 1150 mm | Okno špaletové s římsou 50-tá léta, venkovní i vnitřní čtyřdílné  Výměna kování za mosaz vzor Elegant 2ks oliva na 1 okno  8 ks půloliv na 1 okno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| ks | 1500 x 2300 mm | Okno zdvojené z 50 tých let čtyřdílné, Výměna kování za mosaz vzor Elegant 2ks oliva na 1 okno | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ks | 2000 x 1800 mm | Okno zdvojené z 50 tých let trojdílné, Výměna kování za mosaz vzor Elegant 1ks oliva1 ks půloliva na 1 okno | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ks | 1200 x 1800 mm | Okno zdvojené z 50 tých let dvojdílné, Výměna kování za mosaz vzor Elegant 1ks oliva na 1 okno | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ks | 1200 x 1800 mm | Okno špaletové 50 tá léta (bez římsy) venkovní i vnitřní čtyřdílné,výměna kování vzor Elegant 4 ks olivy na 1 okno | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ks | 1270 x 2270 mm | Okno špaletové 50 tá léta (bez římsy) venkovní i vnitřní trojdílné,výměna kování vzor Elegant 2 ks olivy 2 ks půlolivy na 1 okno | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ks | 1270 x 2270 mm | Okno špaletové původní ( s římsou) venkovní i vnitřní trojdílné,repase kování | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ks | 990 x 2250 mm | Okno špaletové 50 tá léta (bez římsy) venkovní i vnitřní trojdílné,výměna kování vzor Elegant 2 ks olivy 2 ks půlolivy na 1 okno | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ks | 1280 mm x 2250 mm | Okno zdvojené z 50 tých let trojjdílné, Výměna kování za mosaz vzor Elegant 1ks oliva na 1ks půloliva okno | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ks | 990 x 2250 mm | Okno špaletové původní ( s římsou) venkovní i vnitřní trojdílné,repase kování | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ks | 1280 mm x 2180 mm | Okno zdvojené z 50 tých let trojjdílné, Výměna kování za mosaz vzor Elegant 1ks oliva +1ks půloliva na1 ks okno | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ks | 900 x 1500 mm | Okno zdvojené z 50 tých let jednodílné, Výměna kování za mosaz vzor Elegant 1ks půloliva na okno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ks | 1470 x 2150 mm | Okno zdvojené z 50 tých let čtyřdílné, Výměna kování za mosaz vzor Elegant 2ks oliva + na okno | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ks | 1270 x 2170 mm | Okno špaletové 50 tá léta (bez římsy) venkovní i vnitřní trojdílné,výměna kování vzor Elegant 2 ks olivy 2 ks půlolivy na 1 okno | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ks | 1000 x 2170 mm | Okno špaletové 50 tá léta (bez římsy) venkovní i vnitřní trojdílné,výměna kování vzor Elegant 2 ks olivy 2 ks půlolivy na 1 okno | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ks | 1260 x 1950 mm | Okno zdvojené z 50 tých let trojdílné, Výměna kování za mosaz vzor Elegant 1ks oliva + 1 ks půloliva na okno | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ks | 1460 x 1950 mm | Okno zdvojené z 50 tých let čtyřdílné, Výměna kování za mosaz vzor Elegant 2ks oliva + | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| ks | 1260 x 1950 mm | Okno špaletové 50 tá léta (bez římsy) venkovní i vnitřní trojdílné,výměna kování vzor Elegant 2 ks olivy 2 ks půlolivy na 1 okno | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ks | 970 x 1950 mm | Okno špaletové 50 tá léta (bez římsy) venkovní i vnitřní trojdílné,výměna kování vzor Elegant 2 ks olivy 2 ks půlolivy na 1 okno | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ks | 1250 x 2680 mm | Okno zdvojené z 50 tých let trojdílné, Výměna kování za mosaz vzor Elegant 1ks oliva + 1 ks půloliva na okno | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ks | 1470 x 1820 mm | Okno zdvojené z 50 tých let čtyřdílné, Výměna kování za mosaz vzor Elegant 2ks oliva + na okno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Ks | 1270 x 1820 mm | Okno špaletové 50 tá léta (bez římsy) venkovní i vnitřní trojdílné,výměna kování vzor Elegant 2 ks olivy 2 ks půlolivy na 1 okno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ks | 980 x 1820 mm | Okno špaletové 50 tá léta (bez římsy) venkovní i vnitřní trojdílné,výměna kování vzor Elegant 2 ks olivy 2 ks půlolivy na 1 okno  Podle tohoto okna kopie T37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ks | 1240 x 1850 mm | Okno špaletové 50 tá léta (bez římsy) venkovní i vnitřní trojdílné,výměna kování vzor Elegant 2 ks olivy 2 ks půlolivy na 1 okno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ks | 1300 x 1250 mm | Okno špaletové 50 tá léta (bez římsy) venkovní i vnitřní dvojdílné,výměna kování vzor Elegant 1 ks olivy na okno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ks | 1150 x 1000 mm | Okno špaletové 50 tá léta (bez římsy) venkovní i vnitřní dvojdílné,výměna kování vzor Elegant 1 ks olivy na okno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Z1 | 900x1970 mm  levé | Dveře jednokřídlé EW 30DP1/C  Bílé z materiálu HPL , odolnost proti vlhkosti s nerez okopovým plechem z obou stran v=300 mm, koule x klika , zámek bezpečnostní + připojení na ACS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Z1a | 900x1970 mm  levé | Zárubeň ocelová pro dveře Z1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Z2 | 2950 x 2500 mm | Celoskleněné dvoukřídlé posuvné dveře s bočními světlíky pro vysokou zátěž (vysoká četnost otevírání) – vysoký standard výrobku -bezpečnostní sklo ESG tl.min.8 mm, opatřené bezpečnostními pruhy z matných čtverců ve dvou řadách, křídla budou jezdit před bočními světlíky + nadsvětlík Z 2a,napojení na EPS,ACS, fotobuňka, veškeré kování nerez  Možnost regulace aretace z recepce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Z2a | 2950 x půloblouk s v=1500 mm(uprostřed) | Obloukový nadsvětlík nad posuvnými dveřmi – bezpečnostní sklo ESG tl.min.8 mm, nutno přímo zaměřit na místě, bude osazeno nad dveřmi Z 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |