Příloha č. 2a Technická specifikace

**Technická specifikace předmětu plnění**

|  |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky | **FaF UK – Rotační vakuové odparky** |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1  Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové  IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

| **Název přístrojového vybavení** |
| --- |
| **Rotační vakuové odparky – 3 kusy** |
| **Požadavek na záruku a servis** |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce,  Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace |
| **Základní požadavky:**   * samostatné (oddělené) ovládání pro nastavení teploty a otáček * vertikální kondenzátor (potažené sklo) * chladící povrch min. 1400 cm2 * rychlost otáček 10-250 rpm * ruční zvedání * LCD displej * rozsah teploty ohřevu lázně min. do 200 °C (přesnost ± 1 K) * průměr lázně min. 250 mm s maximální velikostí 5 l baňky * kapacita lázně min. 4,5 l |

|  |
| --- |
| V celkové nabídkové ceně účastník zahrne i další následující náklady:   * doprava na místo plnění, vybalení a kontrola, * instalace přístroje včetně připojení ke zdroji vakua, demonstrace jeho provozu, zaškolení obsluhy a dokumentace * likvidace odpadů vzniklých při dodávce přístroje – viz návrh kupní smlouvy, jako nedílné součásti zadávací dokumentace. |