**Příloha č. 2a Technická specifikace\_úprava 03.10.2019**

**Technická specifikace předmětu plnění**

|  |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky | **FaF UK – Laminární box** |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1  Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové  IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Technické parametry

| **Název přístrojového vybavení** |
| --- |
| Laminární box. |
| **Účel pořízení** |
| *Příprava a hodnocení modelů kožní bariéry, biochemické studie.* |
| **Požadavek na záruku a servis** |
| *Zadavatel požaduje bezplatný záruční servis v záruční době minimálně 24 měsíců.* |
| **Základní požadavky:**   * laminární box pro ochranu produktu * nízká hlučnost (max. 60 dB) * pracovní deska z nerezové oceli, plná (ne perforovaná) * boční stěny prosklené s bočními průchodkami (minimálně 2) * integrované osvětlení (min. 700 lux) * elektrická zásuvka (minimálně jedna) * stojan (pro práci v sedě) * germicidní UV lampa * maximální vnější rozměry: šířka max. 100 cm, hloubka max. 75 cm * minimální rozměry vnitřní pracovní plochy: šířka min. 80 cm, hloubka min. 50 cm |

|  |
| --- |
| V celkové nabídkové ceně účastník zahrne i další následující náklady:   * doprava na místo plnění, vybalení a kontrola, * instalace přístroje a demonstrace jeho provozu, * zaškolení obsluhy zadavatele v rozsahu 1 školení trvající minimálně 2 hodiny, * likvidace odpadů vzniklých při dodávce přístroje. |