Příloha č. 2a Technická specifikace

**Technická specifikace předmětu plnění**

|  |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky | **FaF UK – Poloautomatický přístroj pro sprejové nanášení vzorků** |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1  Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové  IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

| **Název přístrojového vybavení – poptávaného zboží** |
| --- |
| Poloautomatický přístroj pro sprejové nanášení vzorků. |
| **Popis přístrojového vybavení – zboží** |
| Sprejové nanášení vzorků do bodů nebo proužků. |
| **Základní vlastnosti – minimální požadavky, požadavek na kompatibilitu.** |
| **Minimální požadavky:**   * Rozměr plochy pro uložení desky: min. 20 x 20 cm * Ukotvení desky na stolek * Objem nanášecí stříkačky min.100 ul * Nastavení nanášecí rychlosti v rozmezí 0-2500 nl/s * Nastavení pozice počátku linky * Napájení 220, resp. 230 V   **Požadavek na kompatibilitu se stávajícím zařízením a software:**   * Kompatibilita se softwarem winCATS a visualCATS * Kompatibilita s vyvíjecí komorou ADC2 (Camag) a s TLC Scannerem 3 (Camag)   **V nabídkové ceně účastník zahrne:**  Dopravu k odběrateli, vybalení, kontrolu, instalaci, demonstraci /ukázku/ provozu, zaškolení obsluhy, dokumentaci a likvidaci odpadů vzniklých při dodávce přístroje – *viz návrh kupní smlouvy, jako nedílné součásti zadávací dokumentace.* |
| **Požadavek na záruku a servis** |
| *Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce.*  *Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.* |