**Příloha č. 1 kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis předmětu plnění a jeho požadované minimální technické parametry:** | **Technické parametry nabízeného plnění:** |
| Přístroj pro fokusovanou rázovou vlnu splňující níže uvedené funkce / parametry | |
| *Dodavatel zde doplní* ***obchodní název*** *nabízeného přístroje:* …………………………….. | |
| Specifikace předmětu plnění: | *Níže doplní dodavatel všechny nabízené funkce či parametry nabízeného předmětu plnění:* |
| 1. Tvorba rázů pomocí technologie elektroakustické fokusované rázové vlny | *Doplňte zde ano nebo splňuji)* |
| 2. Velikost ohniskové zóny min. 5 x 5 x 30 mm | *Doplňte zde konkrétní funkce/parametry pro ověření všech požadavků vlevo v tabulce (nestačí doplnit jen ano nebo splňuji)* |
| 4. Hloubka průniku v tkáni min. 65 mm | *Doplňte zde konkrétní funkce/parametry pro ověření všech požadavků vlevo v tabulce (nestačí doplnit jen ano nebo splňuji)* |
| 5. Hustota toku energie v rozmezí  min. 0,01-0,55 mJ/mm2 | *Doplňte zde konkrétní funkce/parametry pro ověření všech požadavků vlevo v tabulce (nestačí doplnit jen ano nebo splňuji)* |
| 6. Přednastavené uživatelské módy pro aplikaci jednotlivých a sekvenčních vln a možnost budoucího uložení nových uživatelských módů | *Doplňte zde ano nebo splňuji* |
| 7. Možnost ovládání a nastavení parametrů přímo na aplikátoru před i během terapeutického výkonu | *Doplňte zde ano nebo splňuji* |
| 8. Ovládání přístroje pomocí dotykového displeje | *Doplňte zde ano nebo splňuji* |
| 9. Pojízdný stolek s držáky aplikátorů | *Doplňte zde ano nebo splňuji* |
| 10. Systém musí mít všechny komponenty nutné k uvedení do provozu včetně 1 ks balení aplikačního gelu | *Doplňte zde ano nebo splňuji* |
| **Hodnocené technické parametry** | |
| **B1: Frekvence rázové vlny:**  ≤10 Hz – 0 bodů  >10 Hz – 10 bodů | Uveďte frekvenci rázové vlny |
| **B2: Garantovaný počet rázů aplikátorů s konstantní intenzitou:**  ≤1 milion – 0 bodů  >1 milion – 10 bodů | Uveďte garantovaný počet rázů aplikátorů |
| Min. 2 ks aplikátorů  **B3: Počet aplikátorů – každý pro různou hloubku průniku rázové vlny:** 2 aplikátory – 0 bodů 3 aplikátory a více – 10 bodů | Uveďte počet aplikátorů s uvedením hloubky průniku rázové vlny |