Příloha č. 2a Technická specifikace

**Technická specifikace předmětu plnění**

|  |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky | **FAF UK -** **Rotor úhlový pro centrifugu** |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1  Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové  IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

| **Název přístrojového vybavení** |
| --- |
| **Rotor úhlový pro centrifugu Hettich Rotanta 460R** |
| **Popis přístrojového vybavení - Základní vlastnosti - Minimální požadavky** |
| Rotor úhlový pro centrifugu Hettich Rotanta 460R smožností stáčení větších objemů (do 100 ml) při zachování větších otáček (až do 18000g) s možností umístění adapterů pro různě velké objemy centrifugačních zkumavek. |
| **Požadavek na záruku a servis** |
| *Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Požadavky na záruční a pozáruční servis jsou uvedeny v návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.* |
| **Požadavek na kompatibilitu:**  Rotor úhlový musí být kompatibilní s centrifugou Hettich Rotanta 460R. |

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, instalaci – demonstraci /ukázku/, zaškolení obsluhy a dokumentaci - *viz návrh kupní smlouvy, jako nedílné součásti zadávací dokumentace.*