Příloha č. 2a Technická specifikace

**Technická specifikace předmětu plnění**

|  |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky | **FaF UK – Rotační vakuová odparka** |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1  Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové  IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

| **Název přístrojového vybavení – poptávaného zboží** |
| --- |
| **Rotační vakuová odparka** |
| **Popis přístrojového vybavení - zboží** |
| Rotační vakuová odparka pro odpařování rozpouštědel. |
| **Základní vlastnosti - minimální požadavky, požadavek na funkcionalitu** |
| * vakuová rotační odparka s kapacitou 50 až 5000 ml s motorovým zdvihem a diagonálním chladičem * digitální displej zobrazující teplotu lázně, rychlost otáčení baňky, se dvěma otočnými knoflíky * rychlost rotace (min-1) 10-280 * teplotní rozsah lázně (°C) 20-210 (přesnost ± 1 K) * průměr lázně min. 250 mm s maximální velikostí 5 l baňky * kapacita lázně min. 4,5 l |
| **Požadavek na záruku a servis** |
| *Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce.*  *Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.* |

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, instalaci, demonstraci /ukázku/ provozu, zaškolení obsluhy a dokumentaci - *viz návrh kupní smlouvy, jako nedílné součásti zadávací dokumentace.*