Příloha č. 2a Technická specifikace

**Technická specifikace předmětu plnění**

|  |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky | **FaF UK - Myčka laboratorního skla** |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1  Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové  IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

| Název poptávaného zboží |
| --- |
| **Myčka laboratorního skla** |
| **Popis poptávaného zboží - Základní vlastnosti - Minimální požadavky** |
| * volně stojící jednodveřový mycí automat * vnitřní objem minimálně 150 L * dopředu výklopné dveře * přednastavené mycí a dezinfekční programy pro laboratorní sklo * tryskové stojany ve dvou úrovních * sušící agregát pro horkovzdušné sušení * bezespárový mycí prostor * zakrytá topná tělesa mimo mycí prostor * blokované dveře během mycího cyklu * výkonné oběhové čerpadlo * elektronická, programovatelná řídící jednotka (min. 10 zákl. programů) * modulární koncepce vnitřního košového vybavení   Mycí koše – musí obsahovat   * spodní koš základní * horní koš základní * 3 modulární inzerty (2x modul s pružinami na skleněné nádobí, 1x modul na petriho misky) * koš (modul) min. s 25 tryskami   Kapacita netlakového zásobníku min. 50 L  Součástí dodávky proto musí být úpravna vody, protože voda ve vodovodním řadu v Hradci Králové je velmi tvrdá a musí být před vstupem do myčky upravována. |
| **Požadavek na záruku a servis** |
| *Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce.*  *Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.* |

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, instalaci, demonstraci /ukázku/ provozu, zaškolení obsluhy a dokumentaci - *viz návrh kupní smlouvy, jako nedílné součásti zadávací dokumentace.*