Příloha č. 1 Technická specifikace

**Technická specifikace předmětu plnění**

|  |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky | **FAF UK – Poloautomatický stolní kapslovací stroj** |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1  Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové  IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Zadavatel stanovuje pro plnění shora citované veřejné zakázky níže uvedené absolutní (minimální) technické požadavky. Pokud účastník zadávacího řízení nesplní některý z těchto absolutních (minimálních) technických požadavků a nenabídne rovnocenné, nebo lepší řešení, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

| Název poptávaného zboží | | |
| --- | --- | --- |
| **Kapslovací poloautomatický stroj na želatinové a HPMC kapsle o velikosti 0 a 1**  (dále také i jako „zboží“) | | |
| Řádek č. | Popis poptávaného zboží - Základní vlastnosti - Minimální požadavky | **Technický parametr nabízený přístroj splňuje**  **(ANO/NE)\*** |
| 1 | plnicí, zamykací  a orientační základna - 300 kaps. Matrice | ……………….. |
| 2 | výměnné díly pro velikost kapslí číslo - 0, 1 - 300 kaps. Matrice | ……………….. |
| 3 | 300 kolíkový, krokový tamper | ………………. |
| 4 | automatický orientátor kapslí 300 kaps | ………………. |
| 5 | počítač kapslí 3x 100 | ………………. |
| 6 | výkon 6000-9000 tis. kapslí (dle velikosti kapsle) | ………………. |
| 7 | GMP a ISO 9001 kompatibilní | ………………. |
| 8 | celokovové provedení - nerezová ocel pro styk s potravinami a léčivy | ………………. |
| **Požadavek na záruku a servis** | | |
| *Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce.*  *Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.* | | |

*\*účastník vyplní žlutě označený sloupec*